XRipper Giant 

Tipo: XRG __________ QD HCD / HCS

Marca:			Vogelsang
Tipo:			XRG ________ QD  

Trituradora de doble eje con diseño compacto y que ahorra espacio, para triturar residuos gruesos y sólidos en instalaciones de alcantarillado
Protección eficaz contra atascos y obstrucciones en tuberías, bombas y válvulas
Tratamiento económico de materiales sólidos en medios líquidos
Apto para diversos materiales gruesos y sólidos
Ampliación de paso autolimpiante diseñada como tambor de cribado giratorio de acero inoxidable

Datos de diseño y funcionamiento:
Fluido transportado 		
Capacidad 		______m³/h
Porcentaje de sólidos		______ %
Temperatura 		______ °C
Valor de pH 		______


Versión ATEX:   sí  / no
· Zona: 1  
· Clase de temperatura: T4


Materiales y diseño
Rotores de desmenuzado		acero especial de alta resistencia al desgaste
Diseño del rotor		monolítico
Ancho de las cuchillas	____ mm
Piezas en contacto con el líquido 
de la carcasa    		de acero 
Placas protectoras           	Acero especial de alta resistencia al desgaste
Sellado del eje 	Sello mecánico refrigerado por el fluido, 
			con cámara de sellado y 
			indicador de fugas
Soporte de la junta 	C 45
Par de anillos de sellado 	Anillo macizo/Duronit con junta tórica de NBR
Juntas en contacto con el líquido 	Juntas tóricas en contacto con el líquido: NBR

Materiales y diseño seleccionados:
Rotores de corte                    _________________________________
Diseño del rotor monolítico (de una sola pieza)       sí    no  
Ancho de las cuchillas        _________mm
Placas protectoras                    _________________________________
Par de anillos de deslizamiento               __________________________________
Piezas de la carcasa                    ___________________________________


Accionamiento de la unidad de trituración:
Motorreductor plano en versión sumergible
Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD
Tipo 			________________
Potencia  		__________ kW 
Velocidad de salida 		___________ rpm
Tensión 		___________ V
Frecuencia 		50 Hz
Índice de protección 		IP 55
Clase ISO 		F
Sensor de temperatura 	3


Ampliación del caudal con accionamiento:
Tambor de tamiz autolimpiante de construcción segmentada
Tambor de cribado giratorio: 		1 unidad (HCS) / 2 unidades (HCD)
Diámetro de paso de las bolas: 			Ø 20 mm
Diámetro:			Ø 400 mm
Material: 			Acero inoxidable
Potencia de accionamiento:			0,25 kW
Grado de protección del motor:		IP68
Velocidad de giro:			14 1/min

Indicaciones de seguridad:
Se debe impedir el acceso al X-Ripper mientras esté en funcionamiento.
Debe evitarse que el X-Ripper se ponga en marcha durante los trabajos de mantenimiento.

Fijación a la pared: recta 

El X-Ripper SIK incluye un soporte de pared de acero inoxidable, lo que permite montarlo directamente delante de la salida de una canalización. Un soporte de pared con guía permite extraer todo el X-Ripper del conducto hacia arriba mediante la barra de elevación para realizar tareas de servicio y mantenimiento. Cuando se vuelve a poner en funcionamiento el triturador, se vuelve a introducir en la consola a través de las guías. Esta lo mantiene automáticamente en su posición, sin que sea necesario ningún otro sistema de sujeción. 
Incluye guía de acero inoxidable
Longitud del carril guía: ___________ mm

Tipo de canal: canal abierto
Ancho del canal:  _____________ mm
Altura del canal:   _____________ mm


Acabado:
XRipper	:	+++Imprimación KTL para protección del acero++++, capa de acabado 
		RAL 3020, rojo tráfico
Accionamiento:		Imprimación protectora para acero, capa de acabado 
		RAL 3020, rojo tráfico

Peso total		_________________________
Dimensiones (L x An x Al)     _________________________

Suministrar el XRipper tal y como se ha descrito anteriormente




Controlador con el software instalado (tanto para XRC ATEX como para XRC no ATEX)
Premontado en un carril de montaje para su instalación
En un armario eléctrico
Módulo de control
Tipo: XRipper PCU
Comunicación de datos: ProfiNet
Interfaz de control remoto: a través de la comunicación de datos
Tensión de alimentación: 24 V CC
Índice de protección: IP20
Dimensiones (An x Al x Pr): 95 x 128 x 46 mm
Tipo de montaje: carril DIN
Incluye software / gestión de bloqueos


