XRipper XRC__________QD

Marca:			Vogelsang
Tipo:			XRC________QD

Trituradora de doble eje con diseño compacto y que ahorra espacio, para triturar residuos gruesos y sólidos en instalaciones de alcantarillado
Protección eficaz contra atascos y obstrucciones en tuberías, bombas y válvulas
Tratamiento económico de materiales sólidos en medios líquidos
Apto para diversos materiales gruesos y sólidos
Modelo con kit de integración en alcantarillado para su instalación en pozos o alcantarillas

Datos de diseño y funcionamiento:
Fluido bombeado 		
Caudal 		______m³/h
Porcentaje de sólidos		______ %
Temperatura 		______ °C
Valor de pH 		______


Versión ATEX:   sí  / no
· Zona: 1  
· Clase de temperatura: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Resistente al funcionamiento en seco
Junta en forma de cartucho

Materiales y diseño
Rotores Ripper		Acero especial de alta resistencia al desgaste
Ancho de la cuchilla	___ mm
Diseño del rotor:		monolítico
Partes en contacto con el líquido 
Partes de la carcasa    		Acero 
Placas protectoras           	Acero especial de alta resistencia al desgaste
Sellado del eje 	Sello mecánico refrigerado por el fluido, 
			con cámara de sellado y 
			indicador de fugas
Par de anillos de deslizamiento 	Anillo macizo/Duronit con junta tórica de NBR
Juntas tóricas en contacto con el líquido 	Juntas tóricas en contacto con el líquido: NBR

Materiales y diseño seleccionados:
Rotores de corte                    _________________________________
Diseño del rotor monolítico (de una sola pieza)       sí    no  
Ancho de las cuchillas        _________mm
Placas protectoras                    _________________________________
Par de anillos de deslizamiento               _________________________________
Piezas de la carcasa                    _________________________________


Accionamiento
Motorreductor plano en versión sumergible
Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD
Tipo 			________________
Potencia  		__________ kW 
Velocidad de salida 	___________ rpm
Tensión 		___________ V
Frecuencia 		50 Hz
Índice de protección 		IP 55
Clase ISO 		F
Sensor de temperatura 	3

El XRipper y el motor están conectados directamente entre sí mediante un soporte de par de acero (pintado). 


Fijación a la pared:  recta / redonda

El XRipper SIK incluye un soporte de pared de acero inoxidable, lo que permite montarlo directamente delante de la salida de un conducto. Un soporte de pared con guía permite extraer todo el XRipper del conducto hacia arriba mediante la barra de elevación para realizar tareas de servicio y mantenimiento. Cuando se vuelve a poner en funcionamiento el triturador, se vuelve a introducir en la consola a través de las guías. Esta lo mantiene en su posición de forma automática, sin que sea necesario ningún otro sistema de sujeción. 
Incluye guía de acero inoxidable
Longitud del carril guía: ___________ mm
Diámetro del pozo:  _____________ mm


Tipo de canal: canal abierto
Ancho del canal:  _____________ mm
Altura del canal:   _____________ mm


Acabado:
XRipper	:	+++Imprimación KTL para protección del acero++++, capa de acabado 
		RAL 3020, rojo tráfico
Accionamiento:		Imprimación protectora para acero, capa de acabado 
		RAL 3020, rojo tráfico

Peso total		_________________________
Dimensiones (L x An x Al)     _________________________

Suministrar el XRipper tal y como se ha descrito anteriormente




Opciones:
Control montado en el armario eléctrico (no para ATEX XRC)
Armario eléctrico XRipper XRipper
Puesto de mando in situ
Dimensiones (Al x An x Pr): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: acero
Potencia del XRipper: 2,2 kW
Circuito de carga del XRipper: directo
Incluye software / gestión de atascos



Controlador con software instalado (para XRC ATEX y XRC no ATEX)
Premontado en un carril de montaje para su instalación
En un armario eléctrico
Módulo de control
Tipo: XRipper PCU
Comunicación de datos: ProfiNet
Interfaz de control remoto: a través de la comunicación de datos
Tensión de alimentación: 24 V CC
Índice de protección: IP20
Dimensiones (An x Al x Pr): 95 x 128 x 46 mm
Tipo de montaje: carril DIN
Incluye software / gestión de bloqueos


