XRipper XRP

Marca:	Vogelsang
Modello:		XRP __________ Q

Trituratore a doppio albero per la triturazione di materiali grossolani e solidi in un flusso di liquido.
In versione verticale salvaspazio con azionamento disposto direttamente sopra la camera di triturazione. Struttura compatta con ingombro ridotto per l'installazione nelle tubazioni.

Protezione efficace contro intasamenti e blocchi in tubazioni, pompe e valvole
Trattamento economico di sostanze solide in fluidi liquidi
Adatto a diversi tipi di materiali grossolani e solidi

Dati di progettazione e di funzionamento:
Fluido trasportato 		
Portata 		______m³/h
Percentuale di solidi		______%
Temperatura 		__________ °C
Valore pH 		___________
Pressione di esercizio             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Guarnizione a cartuccia
Robusti rotori monolitici (in un unico pezzo)
Rotori Ripper smontabili senza necessità di smontare le tubazioni

Materiali e versione
Rotori del Ripper		acciaio speciale ad alta resistenza all’usura
Larghezza delle lame	_____ mm
Design del rotore		monolitico
Parti a contatto con il liquido
Parti dell'alloggiamento		______________
Piastre di protezione		Acciaio speciale ad alta resistenza all'usura
Guarnizione dell'albero	Guarnizione meccanica raffreddata dal fluido
			con camera di tenuta e 
			indicatore di perdite
Coppia di anelli di tenuta	Anello a blocco/Duronit con O-ring in NBR
A contatto con il fluido
O-ring		NBR

Raccordi
Raccordi XRipper con piedini di appoggio
Materiale		_____________________
Ingresso			compatibile con DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Uscita			compatibile con DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Lato ingresso 
Scatola di collegamento  		 sì ___  no ___



Azionamento
Motore con riduttore piatto
Produttore 		Getriebebau Nord
Tipo 			________________
Potenza  		___________ kW 
Velocità di uscita 	___________ giri/min
Tensione 		400 V
Frequenza 		50 Hz
Grado di protezione 		IP 55
Classe ISO 		F
Sensore di temperatura 	3

XRipper e motore sono collegati direttamente tramite un supporto di coppia in acciaio (verniciato). 

Verniciatura:
XRipper	:	Primer protettivo per acciaio, mano di finitura 
		RAL3020, rosso traffico
Azionamento:	Primer protettivo per acciaio, mano di finitura 
		RAL 3020, rosso segnaletico

Peso totale		_________________________
Dimensioni (LxPxA)     _________________________

Fornire XRipper come descritto in precedenza


Opzioni:
Controllo montato nel quadro elettrico
Quadro elettrico XRipper XRipper
Posto di comando in loco
Dimensioni (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiale: acciaio
Potenza XRipper: 2,2 kW
Circuito di carico XRipper: diretto
Software incluso / Gestione dei blocchi


Controller con software installato
Premontato su guida di supporto per l’installazione
In un quadro elettrico
Modulo di controllo
Tipo: XRipper PCU
Comunicazione dati: ProfiNet
Interfaccia di controllo remoto: tramite comunicazione dati
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Grado di protezione: IP20
Dimensioni (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm
Tipo di montaggio: guida DIN
Software incluso / Gestione dei blocchi
