XRipper Giant 

Tipo: XRG __________ QD HCD / HCS

Marca:			Vogelsang
Tipo:			XRG ________ QD  

Trituratore a doppio albero in versione compatta e salvaspazio per la triturazione di materiali grossolani e solidi nelle strutture fognarie
Protezione efficace contro intasamenti e blocchi in condotte, pompe e valvole
Trattamento economico di materiali solidi in fluidi liquidi
Adatto a diversi tipi di materiali grossolani e solidi
Ampliamento del flusso autopulente realizzato come tamburo vagliatore rotante in acciaio inossidabile

Dati di progettazione e di funzionamento:
Fluido trasportato 		
Portata 		______m³/h
Contenuto di solidi		______%
Temperatura 		______°C
Valore pH 		______


Versione ATEX:   sì  / no
· Zona: 1  
· Classe di temperatura: T4


Materiali e versione
Rotori a denti		acciaio speciale ad alta resistenza all'usura
Design del rotore		monolitico
Larghezza delle lame	____ mm
Parti a contatto con il liquido 
Parti dell'alloggiamento    		Acciaio 
Piastre di protezione           	Acciaio speciale ad alta resistenza all'usura
Guarnizione dell'albero 	Tenuta meccanica raffreddata dal fluido, 
			con camera di tenuta e 
			indicatore di perdite
Supporto della tenuta 	C 45
Coppia di anelli di tenuta 	Anello a blocco/Duronit con O-ring in NBR
O-ring a contatto con il fluido 	O-ring  NBR

Materiali / versione selezionati:
Rotori a lamelle                    _________________________________
Design del rotore monolitico (in un unico pezzo)       sì    no  
Larghezza delle lame        _________mm
Piastre di protezione                    _________________________________
Coppia di anelli di tenuta               __________________________________
Parti dell'alloggiamento                    ___________________________________


Azionamento dell'unità di triturazione:
Motore a ingranaggi piatto in versione sommergibile
Produttore 		Getriebebau Nord / EMOD
Tipo 			________________
Potenza  		__________ kW 
Velocità di uscita 		___________ giri/min
Tensione 		___________ V
Frequenza 		50 Hz
Grado di protezione 		IP 55
Classe ISO 		F
Sensore di temperatura 	3


Estensione della portata con azionamento:
Tamburo filtrante autopulente a segmenti
Tamburo vagliatore rotante: 		1 pezzo (HCS) / 2 pezzi (HCD)
Passaggio delle sfere: 			Ø 20 mm
Diametro:			Ø 400 mm
Materiale: 			Acciaio inossidabile
Potenza motrice:			0,25 kW
Grado di protezione del motore:		IP68
Velocità di rotazione:			14 giri/min

Avvertenze di sicurezza:
Durante il funzionamento è vietato l'accesso all'X-Ripper.
È necessario impedire l'avvio dell'X-Ripper durante gli interventi di manutenzione.

Fissaggio a parete:  dritto 

L’X-Ripper SIK è dotato di un supporto a parete in acciaio inossidabile che ne consente il montaggio direttamente davanti all’uscita di un canale. Un supporto a parete con guida consente di sollevare l’intero X-Ripper dal canale verso l’alto tramite la staffa di sollevamento per interventi di assistenza e manutenzione. Quando il trituratore viene rimesso in funzione, viene reinserito nella console tramite le guide. La console lo mantiene automaticamente in posizione senza che sia necessario alcun ulteriore fissaggio. 
incl. guida in acciaio inossidabile
Lunghezza della guida: ___________ mm

Versione: canale a canale aperto
Larghezza del canale:  _____________ mm
Altezza del canale:   _____________ mm


Verniciatura:
XRipper	:	+++Primer KTL per la protezione dell'acciaio++++, mano di finitura 
		RAL3020, rosso traffico
Azionamento:		Primer protettivo per acciaio, mano di finitura 
		RAL 3020, rosso segnaletico

Peso totale		_________________________
Dimensioni (LxPxA)     _________________________

Fornire l’XRipper come descritto in precedenza




Controller con software installato (per XRC ATEX e XRC non ATEX)
Premontato su guida di montaggio per l'installazione
In un quadro elettrico
Modulo di controllo
Tipo: XRipper PCU
Comunicazione dati: ProfiNet
Interfaccia di controllo remoto: tramite comunicazione dati
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Grado di protezione: IP20
Dimensioni (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm
Tipo di montaggio: guida DIN
Software incluso / Gestione dei blocchi


