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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Voce d'appalto: trituratore a umido con separatore di materiali pesanti
Trituratore a umido con separatore di materiali pesanti integrato, regolazione automatica della forza di taglio e modalità Eco a consumo energetico ottimizzato, in cui la potenza di triturazione viene adattata in base al fluido e al processo.
Il trituratore a umido deve essere progettato per l’installazione nella tubazione o nella sezione di processo prevista dell’impianto di depurazione e deve proteggere pompe, valvole, tubazioni e gruppi motorizzati da sostanze estranee. La realizzazione deve consentire un funzionamento sicuro, efficiente dal punto di vista energetico e con ridotte esigenze di manutenzione. Il funzionamento deve avvenire a scelta in modalità continua regolata oppure in modalità Eco ottimizzata dal punto di vista energetico e in base al fabbisogno.
La macchina deve essere progettata in modo tale che l’unità di triturazione, il separatore di materiali pesanti e le principali funzioni di comando e monitoraggio siano facilmente accessibili. La struttura deve consentire un rapido controllo, pulizia e manutenzione, al fine di ridurre i tempi di fermo e gli oneri di manutenzione.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Serie
	☐RCQ ☐RCX

	Dimensioni
	__________


Caratteristiche dettagliate
· Trituratore a dischi forati con separatore di materiali pesanti integrato per la triturazione di fibre e la separazione di impurità dal fluido
· Accesso semplice e rapido all’unità di taglio e al separatore di materiali pesanti
· Disposizione integrata dei sensori necessari
· Interfaccia digitale con il sistema di controllo di livello superiore per segnalazioni di allarme e guasti, nonché funzione di reset
· Funzione AutoReverse per l’inversione di marcia in caso di blocco
· Funzione AutoSharp per il cambio automatico del senso di rotazione a supporto dell’effetto di autoaffilatura delle lame
· Regolazione automatica della forza di taglio (ACC plus®)
· ConditionMonitoring per il monitoraggio dello stato di usura delle lame
· Guarnizione meccanica senza collegamento per acqua di lavaggio e di blocco
· Controllo ottimizzato dal punto di vista energetico con regolazione attiva della velocità e funzionamento in base alle esigenze
· Struttura compatta con comandi  direttamente sulla macchina
· Selezione della modalità di funzionamento: automatico, arresto, automatico remoto
· Selezione della modalità operativa (Eco, Regular)
· Diagnosi locale dei guasti
· Macchina preassemblata, compresa la messa in servizio in fabbrica
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Requisiti per la riduzione del consumo energetico, dell’usura e degli interventi di manutenzione
Per ottenere un funzionamento ottimizzato in termini di consumo energetico e usura, il trituratore a umido deve disporre di una modalità di funzionamento Eco. Questa modalità ottimizza il funzionamento facendo funzionare il trituratore in base alle esigenze e adattando attivamente la velocità allo stato del processo.
Devono essere incluse almeno le seguenti caratteristiche:
· Regolazione automatica della potenza in base al materiale da triturare, per un funzionamento su misura con un consumo ridotto di energia e un minore utilizzo di parti soggette a usura (modalità ECO)
· Rilevamento di blocchi e funzione di inversione in tutte le modalità operative
Condizioni operative
La progettazione del trituratore a umido deve avvenire sulla base dei seguenti dati di funzionamento.
Materiale	______
Portata:	______ m³/h
Viscosità:	facilmente scorrevole
Temperatura:	______°C
Contenuto di sostanze solide:	______ % TS (sostanza secca)
Passaggio massimo delle sfere nel setaccio di taglio:	______ mm
Densità:	______ kg/m³
Valore pH:	______
Pressione di esercizio:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Caratteristiche tecniche
Il trituratore a umido deve essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche tecniche:
Materiali e struttura della testa di taglio
Materiale dell’alloggiamento:	__________
Geometrie del setaccio di taglio e del rotore delle lame perfettamente coordinate tra loro

Lame di taglio:
· Materiale:				acciaio inossidabile temprato
· Autoaffilanti
· Montati su cuscinetti oscillanti
Rete di taglio:
· Materiale
☐acciaio speciale ad alta resistenza all’usura
☐Acciaio inossidabile 
· Passaggio delle sfere			____ mm
· Angolo di taglio				20°
Coppia di anelli di tenuta ___________ con O-ring in NBR
O-ring a contatto con il fluido: NBR

Separatore con raccordi
Materiale:	___________

Lato aspirazione / mandata
Norma flangia	Flangia combinata compatibile con EN, ANSI
Classe di pressione	PN______
Dimensioni della flangia	DN______

Apertura di pulizia:	___________  Flangia quadrata

Azionamento
Motore con riduttore in linea
Marca:	Getriebebau NORD
Tipo:	_______
Potenza motrice: 	_______ kW
Velocità di uscita (50 Hz)			_______ min⁻¹
Classe ISO:						F
Grado di protezione:						IP55
Tensione:						400 V
Frequenza:						50 Hz
Protezione avvolgimento:					3 sensori di temperatura a resistenza a freddo
· La verniciatura deve essere eseguita come segue: RAL 3020 rosso traffico o verniciatura speciale specifica per il progetto: RAL ______
Macchina completa
· Peso del gruppo = _____ kg
· Dimensioni L x P x A =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Fornire trituratori a umido come descritto in precedenza
Quantità:		______
Prezzo unitario:		______ €
Prezzo totale:		______ €
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