XRipper XRP

Marque :	Vogelsang
Type :		XRP __________ Q

Broyeur à deux arbres destiné au broyage de matières grossières et solides dans un flux de liquide.
Modèle vertical peu encombrant avec entraînement situé directement au-dessus de la chambre de broyage. Conception compacte nécessitant un faible encombrement au sol pour une installation dans des canalisations.

Protection efficace contre les obstructions et les blocages dans les canalisations, les pompes et la robinetterie
Traitement économique des matières solides dans les milieux liquides
Convient à divers matériaux grossiers et solides

Caractéristiques techniques et de fonctionnement :
Fluide transporté 		
Débit 		______ m³/h
Teneur en matières solides		______ %
Température 		__________ °C
Valeur du pH 		___________
Pression de service             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Joint sous forme de cartouche
Rotors monolithiques (en une seule pièce) robustes
Rotors Ripper démontables sans démontage de la tuyauterie

Matériaux et conception
Rotors du Ripper		Acier spécial hautement résistant à l'usure
Largeur des lames de coupe	_____ mm
Conception du rotor		monolithique
Pièces en contact avec le liquide
Pièces du carter		______________
Plaques de protection		Acier spécial hautement résistant à l'usure
Joint d'étanchéité d'arbre	Garniture mécanique refroidie par le fluide
			avec chambre d'étanchéité et 
			indicateur de fuite
Paire de bagues de glissement	Bague monobloc/Duronit avec joint torique en NBR
En contact avec le fluide
Joints toriques		NBR

Raccords
Raccords XRipper avec pieds de support
Matériau		_____________________
Entrée			compatible avec DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Sortie			compatible avec DN _____ EN 1092-1/11, PN ___
Côté entrée 
Boîtier de raccordement  		 oui ___  non ___



Entraînement
Moteur à engrenages plats
Fabricant 		Getriebebau Nord
Type 			________________
Puissance  		___________ kW 
Vitesse de sortie 	___________ tr/min
Tension 		400 V
Fréquence 		50 Hz
Indice de protection 		IP 55
Classe ISO 		F
Sonde de température 	3

Le XRipper et le moteur sont directement reliés entre eux par un support de couple en acier (peint). 

Peinture :
XRipper	:	apprêt de protection pour l'acier, couche de finition 
		RAL 3020, rouge signalisation
Entraînement :	Apprêt de protection pour l'acier, couche de finition 
		RAL 3020, rouge signalisation

Poids total		_________________________
Dimensions (L x l x H)     _________________________

Livrer l'XRipper tel que décrit précédemment


Options :
Commande montée dans l'armoire électrique
Armoire électrique XRipper XRipper
Poste de commande local
Dimensions (H x L x P) : 500 mm x 500 mm x 210 mm
Matériau : acier
Puissance du XRipper : 2,2 kW
Circuit de charge XRipper : direct
Logiciel inclus / gestion des blocages


Contrôleur avec logiciel installé
Pré-monté sur rail de support pour le montage
Dans une armoire électrique
Module de commande
Type : XRipper PCU
Communication de données : ProfiNet
Interface de commande à distance : via la communication de données
Tension d'alimentation : 24 V CC
Indice de protection : IP20
Dimensions (L x H x P) : 95 x 128 x 46 mm
Type de montage : rail DIN
Logiciel inclus / Gestion des blocages
