XRipper Giant 

Type : XRG __________ QD HCD / HCS

Marque :			Vogelsang
Type :			XRG ________ QD  

Broyeur à deux arbres, modèle compact et peu encombrant, destiné au broyage de matières grossières et solides dans les équipements d'assainissement
Protection efficace contre les obstructions et les blocages dans les canalisations, les pompes et la robinetterie
Traitement économique des matières solides dans les milieux liquides
Convient à divers matériaux grossiers et solides
Élargissement de passage autonettoyant sous forme de tambour tamiseur rotatif en acier inoxydable

Caractéristiques techniques et de fonctionnement :
Fluide transporté 		
Débit 		______ m³/h
Teneur en matières solides		______ %
Température 		______ °C
Valeur du pH 		______


Version ATEX :   oui  / non
· Zone : 1  
· Classe de température : T4


Matériaux et conception
Rotors de déchiquetage		acier spécial hautement résistant à l'usure
Conception du rotor		monolithique
Largeur des lames de coupe	____ mm
Pièces en contact avec le fluide 
Pièces du carter    		en acier 
Plaques de protection           	Acier spécial hautement résistant à l'usure
Joint d'étanchéité d'arbre 	Garniture mécanique refroidie par le fluide, 
			avec chambre d'étanchéité et 
			indicateur de fuite
Support de garniture 	C 45
Paire de bagues d'étanchéité 	Bague monobloc/Duronit avec joint torique en NBR
Pièces en contact avec le fluide 	Joints toriques  NBR

Matériaux / version choisis :
Rotors à ailettes                    _________________________________
Conception du rotor monolithique (en une seule pièce)       oui    non  
Largeur des lames de coupe        _________ mm
Plaques de protection                    _________________________________
Paire de bagues de glissement               __________________________________
Pièces du carter                    ___________________________________


Entraînement de l'unité de broyage :
Moteur à engrenages plats en version immergée
Fabricant 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Puissance  		__________ kW 
Vitesse de sortie 		___________ tr/min
Tension 		___________ V
Fréquence 		50 Hz
Indice de protection 		IP 55
Classe ISO 		F
Sonde de température 	3


Extension de débit avec entraînement :
Tambour filtrant autonettoyant à construction segmentée
Tambour cribleur rotatif : 		1 pièce (HCS) / 2 pièces (HCD)
Diamètre de passage des billes : 			Ø 20 mm
Diamètre :			Ø 400 mm
Matériau : 			Acier inoxydable
Puissance d'entraînement :			0,25 kW
Indice de protection du moteur :		IP68
Vitesse de rotation :			14 tr/min

Consignes de sécurité :
Tout accès au X-Ripper doit être empêché pendant son fonctionnement.
Il faut empêcher tout démarrage intempestif du X-Ripper pendant les travaux de maintenance.

Fixation murale :  droite 

Le X-Ripper SIK est équipé d'un support mural en acier inoxydable, ce qui permet de le monter directement devant la sortie d'un canal. Un support mural avec rail de guidage permet de soulever l'ensemble du X-Ripper hors du conduit à l'aide de l'étrier de levage pour les opérations d'entretien et de maintenance. Lorsque le broyeur est remis en service, il est réinséré dans la console via les rails. Celle-ci le maintient automatiquement en place, sans qu'aucune fixation supplémentaire ne soit nécessaire. 
Rail de guidage en acier inoxydable inclus
Longueur du rail de guidage : ___________ mm

Type de canal : canal ouvert
Largeur du canal :  _____________ mm
Hauteur du canal :   _____________ mm


Finition :
XRipper	:	+++Apprêt KTL pour la protection de l'acier++++, couche de finition 
		RAL 3020, rouge signalisation
Entraînement :		Apprêt de protection pour l'acier, couche de finition 
		RAL 3020, rouge signalisation

Poids total		_________________________
Dimensions (L x l x H)     _________________________

Livrer l'XRipper tel que décrit précédemment




Contrôleur avec logiciel installé (pour XRC ATEX et XRC non ATEX)
Pré-monté sur rail de fixation pour l'installation
Dans une armoire électrique
Module de commande
Type : XRipper PCU
Communication de données : ProfiNet
Interface de commande à distance : via la communication de données
Tension d'alimentation : 24 V CC
Indice de protection : IP20
Dimensions (L x H x P) : 95 x 128 x 46 mm
Type de montage : rail DIN
Logiciel inclus / gestion des blocages


