XRipper XRC__________QD

Marque :			Vogelsang
Type :			XRC________QD

Broyeur à deux arbres, modèle compact et peu encombrant, destiné au broyage de matières grossières et solides dans les équipements d'assainissement
Protection efficace contre les obstructions et les blocages dans les canalisations, les pompes et la robinetterie
Traitement économique des matières solides dans les milieux liquides
Convient à divers matériaux grossiers et solides
Modèle équipé du kit d’intégration « Sewer Integration Kit » pour une installation dans des regards ou des canalisations

Caractéristiques techniques et de fonctionnement :
Fluide pompé 		
Débit 		______m³/h
Teneur en matières solides		______ %
Température 		______ °C
Valeur du pH 		______


Version ATEX :   oui  / non
· Zone : 1  
· Classe de température : T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Résistant au fonctionnement à sec
Joint sous forme de cartouche

Matériaux et conception
Rotors Ripper		Acier spécial hautement résistant à l'usure
Largeur des lames de coupe	___ mm
Conception du rotor :		monolithique
Pièces en contact avec le liquide 
Pièces du carter    		Acier 
Plaques de protection           	Acier spécial hautement résistant à l'usure
Joint d'étanchéité d'arbre 	Garniture mécanique refroidie par le fluide, 
			avec chambre d'étanchéité et 
			indicateur de fuite
Paire de bagues de glissement 	Bague monobloc/Duronit avec joint torique en NBR
Joints en contact avec le fluide 	: joints toriques en NBR

Matériaux / version choisis :
Rotors à ailettes                    _________________________________
Conception du rotor monolithique (en une seule pièce)       oui    non  
Largeur des lames de coupe        _________ mm
Plaques de protection                    _________________________________
Paire de bagues de  glissement               _________________________________
Pièces du carter                    _________________________________


Entraînement
Moteur à engrenages plats en version submersible
Fabricant 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Puissance  		__________ kW 
Vitesse de sortie 	___________ tr/min
Tension 		___________ V
Fréquence 		50 Hz
Indice de protection 		IP 55
Classe ISO 		F
Sonde de température 	3

Le XRipper et le moteur sont directement reliés entre eux par un support de couple en acier (peint). 


Fixation murale :  droite / ronde

Le XRipper SIK est équipé d'un support mural en acier inoxydable, ce qui permet de l'installer directement devant la sortie d'un canal. Un support mural avec rail de guidage permet de soulever l'ensemble du XRipper hors du conduit à l'aide de l'étrier de levage pour les opérations d'entretien et de maintenance. Lorsque le broyeur est remis en service, il est réinséré dans la console via les rails. Celle-ci le maintient automatiquement en place, sans qu'aucune fixation supplémentaire ne soit nécessaire. 
Rail de guidage en acier inoxydable inclus
Longueur du rail de guidage : ___________ mm
Diamètre du puits :  _____________ mm


Type de canal : canal ouvert
Largeur du canal :  _____________ mm
Hauteur du canal :   _____________ mm


Peinture :
XRipper	:	+++Apprêt KTL pour la protection de l'acier++++, couche de finition 
		RAL 3020, rouge signalisation
Entraînement :		Apprêt de protection pour l'acier, couche de finition 
		RAL 3020, rouge signalisation

Poids total		_________________________
Dimensions (L x l x H)     _________________________

Livrer l'XRipper tel que décrit précédemment




Options :
Commande montée dans l'armoire électrique (sauf pour ATEX XRC)
Armoire électrique XRipper XRipper
Poste de commande local
Dimensions (H x L x P) : 500 mm x 500 mm x 210 mm
Matériau : acier
Puissance du XRipper : 2,2 kW
Circuit de charge XRipper : direct
Logiciel inclus / gestion des blocages



Contrôleur avec logiciel installé (pour XRC ATEX et XRC non ATEX)
Pré-monté sur rail de support pour l'installation
Dans une armoire électrique
Module de commande
Type : XRipper PCU
Communication de données : ProfiNet
Interface de commande à distance : via la communication de données
Tension d'alimentation : 24 V CC
Indice de protection : IP20
Dimensions (L x H x P) : 95 x 128 x 46 mm
Type de montage : rail DIN
Logiciel inclus / gestion des blocages


