Pompe à pistons rotatifs Vogelsang
: pompe à pistons rotatifs à montage horizontal, résistante au fonctionnement à sec.
La pompe et l'entraînement sont montés sur une console commune rigide en acier galvanisé, alignés et reliés par un accouplement élastique comprenant une protection d'accouplement en plastique.

Conditions de fonctionnement :
Fluide pompé :		________________________
Débit volumique requis (le cas échéant, plage de régulation de – à) :____________________
Teneur en TS :		_________________________
Température du fluide :	_________________________
Pression à l'entrée :	_________________________
Pression en sortie :	_________________________
Pression différentielle :		_________________________

Modèle et matériaux :
Marque :		 Vogelsang
Type :			VX186 Q
Marque sélectionnée :	___________________
Type sélectionné :		___________________
Vitesse de rotation de la pompe :	___________________
Puissance requise :	___________________
Puissance d'entraînement choisie :_________________
Diamètre maximal des billes : 61 mm
Diamètre de l'arbre de la chambre de pompage : 85 mm

Pompe :
Demi-coques du carter :		demi-coques de corps réglables en GG-25
Protection axiale du carter :		Plaques de protection en HVSS
Pistons rotatifs :			pistons HiFlo à quatre ailettes, à géométrie anti-pulsations, en NBR
Palier :			palier unilatéral pour un remplacement rapide des pistons
Arbre :				arbre robuste et résistant à la rupture
Étanchéité de l'arbre :		joint sous forme de cartouche
				Matériau : bague monobloc 1.4301 Cr₂O₃ / Duronit
Contrôle de l'étanchéité :		contrôle visuel de la garniture mécanique à l'aide d'un réservoir de chambre d'étanchéité sous pression
Protection contre la corrosion :		revêtement de base et de finition à deux composants
				Pompe et moteur en RAL 3020 (rouge signalisation)
Maintenance :			Concept QuickService
Raccordements :
Type de raccordement :		___________________
Norme de raccordement :	EN 1092-1/11 PN16
Diamètre de raccordement :	___________________
Matériau :		___________________


Entraînement :
moteur à engrenages cylindriques

Marque :		Getriebebau Nord
Type :			_________________________
Puissance d'entraînement :	_________________________
Vitesse de sortie :		_________________________
Classe ISO :			F
Indice de protection :			IP55
Tension :			400/690 V
Fréquence :			50 Hz
Protection des enroulements :		3 sondes de température à résistance à froid
Plage de régulation en mode variateur : 	___________________________

Livrer le système de pompage décrit ci-dessus.


Options :

InjectionSystem
Demi-coques de carter avec un angle d'enveloppement accru d'au moins 190° 

Avantages :
· Rendement amélioré
· Meilleures performances d'aspiration
· Durée de vie des pistons plus longue
· Meilleure résistance aux corps étrangers



Plaques de protection radiales
Corps de pompe avec système d'injection modulaire et plaques de protection radiales. Entretien possible sans démontage de la pompe de la tuyauterie.


Protection contre le fonctionnement à sec
La pompe doit être livrée avec une sonde de température pré-montée pour la surveillance de la température de la pompe.
La livraison comprend un câble de 5 m et un appareil d'acquisition de données adapté avec écran, destiné à être encastré dans un tableau de commande. L'appareil d'acquisition de données est fourni séparément.

Modèle PT100 :		___________________________
Type PT100 :		___________________________

Marque du régulateur de température :________________________
Modèle du régulateur de température :	___________________________



Surveillance numérique de la pression
Coupure en cas de pression maximale et mesure de la pression pour la régulation
2 sorties numériques, 1 sortie analogique
Affichage LED à 3 chiffres

Marque du dispositif de surveillance de pression :_______________________
Type de dispositif de surveillance de la pression : ___________________________

