XRipper XRP

Výrobce:	Vogelsang
Typ:		XRP __________ Q

Dvouhřídelový drtič pro drcení hrubých a pevných látek v proudu kapaliny.
Ve svislém, prostorově úsporném provedení s pohonem umístěným přímo nad drticí komorou. Kompaktní konstrukce s malými rozměry pro montáž do potrubí.

Účinná ochrana před ucpáním a zablokováním potrubí, čerpadel a armatur
Ekonomické zpracování pevných látek v kapalných médiích
Vhodné pro různé hrubé a pevné látky

Konstrukční a provozní údaje:
Čerpaná látka 		
Průtok 		______m³/h
Podíl pevných látek		______ %
Teplota 		__________ °C
Hodnota pH 		___________
Provozní tlak             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Těsnění ve formě kazetové jednotky
Robustní monolitické (jednodílné) rotory
Rotory Ripper lze demontovat bez nutnosti demontáže potrubí

Materiály a provedení
Rotory Ripper		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
Šířka řezacích nožů	_____ mm
Konstrukce rotoru		monolitický
Části v kontaktu s kapalinou
Části skříně		______________
Ochranné desky		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
Těsnění hřídele	Gleitringdichtung, chlazené médiem
			s těsnicí komorou a 
			indikátorem úniku
Kombinace těsnicích kroužků	Blokový kroužek/Duronit s O-kroužkem z NBR
V kontaktu s kapalinou
O-kroužky		NBR

Připojení
XRipper – přípojky s opěrnými nožičkami
Materiál		_____________________
Vstup			kompatibilní s DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Výstup			kompatibilní s DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Na straně vstupu 
Připojovací skříňka  		 ano ___  ne ___



Pohon
Plochý převodový motor
Výrobce 		Getriebebau Nord
Typ 			________________
Výkon  		___________ kW 
Výstupní otáčky 	___________ ot./min
Napětí 		400 V
Frekvence 		50 Hz
Stupeň ochrany 		IP 55
Třída ISO 		F
Teplotní čidlo 	3

XRipper a motor jsou přímo spojeny pomocí ocelové (lakované) torzní podpěry. 

Lakování:
XRipper	:	základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr 
		RAL3020, dopravní červená
Pohon:	Základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr 
		RAL 3020, dopravní červená

Celková hmotnost		_________________________
Rozměry (D x Š x V)     _________________________

Dodávka XRipperu podle předchozího popisu


Možnosti:
Řízení namontované v rozvaděči
Rozvaděč XRipper XRipper
Místní ovládací panel
Rozměry (V x Š x H): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiál: ocel
Výkon XRipper: 2,2 kW
Zátěžový obvod XRipper: přímý
Včetně softwaru / řízení zablokování


Řídicí jednotka s nainstalovaným softwarem
Předmontováno na nosnou lištu pro instalaci
Do rozvaděče
Řídicí modul
Typ: XRipper PCU
Datová komunikace: ProfiNet
Rozhraní pro dálkové ovládání: prostřednictvím datové komunikace
Napájecí napětí: 24 V DC
Stupeň ochrany: IP20
Rozměry (Š x V x H): 95 x 128 x 46 mm
Způsob montáže: DIN lišta
Včetně softwaru / řízení blokád
