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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Položka: Mokrý drtič s oddělovačem těžkých částic
Mokrý drtič s integrovaným odlučovačem těžkých částic, automatickou regulací řezné síly a energeticky optimalizovaným režimem Eco, při kterém se drticí výkon přizpůsobuje v závislosti na médiu a procesu.
Mokrý drtič musí být navržen pro instalaci do potrubí nebo do určené části procesu čistírny odpadních vod a má chránit čerpadla, armatury, potrubí a agregáty před cizími látkami. Provedení musí umožňovat bezpečný, energeticky účinný a bezúdržbový provoz. Provoz musí probíhat volitelně buď v nepřetržitém regulovaném režimu, nebo v energeticky optimalizovaném, na spotřebu reagujícím ekologickém režimu.
Stroj musí být proveden tak, aby byla drticí jednotka, odlučovač těžkých částic a hlavní ovládací a monitorovací funkce snadno přístupné. Konstrukce musí umožňovat rychlou kontrolu, čištění a údržbu, aby se snížily prostoje a náklady na údržbu.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Řada
	☐RCQ ☐RCX

	Velikost
	__________


Podrobný rozsah
· Drtič s děrovanými kotouči a integrovaným odlučovačem těžkých částic pro drcení vláken a odlučování nečistot z média
· Snadný a rychlý přístup k řezací jednotce a odlučovači těžkých částic
· Integrované uspořádání potřebných senzorů
· Digitální rozhraní pro nadřazené řízení pro výstražné a poruchové hlášení a funkci resetování
· Funkce AutoReverse pro reverzní chod v případě zablokování
· Funkce AutoSharp pro automatickou změnu směru otáčení na podporu samonostřícího účinku nožů
· Automatická regulace řezné síly (ACC plus®)
· ConditionMonitoring pro sledování opotřebení řezacích nožů
· Kruhová ucpávka bez přípojky pro proplachovací a uzavírací vodu
· Energeticky optimalizované řízení s aktivní regulací otáček a provozem podle potřeby
· Kompaktní konstrukce s ovládáním přímo na stroji
· Výběr provozního režimu: automatický, zastavení, dálkový automatický režim
· Výběr provozního režimu (Eco, Regular)
· Místní diagnostika poruch
· Stroj je dodáván předmontovaný včetně uvedení do provozu v továrně
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Požadavky na snížení spotřeby energie, opotřebení a nároků na údržbu
Pro dosažení provozu optimalizovaného z hlediska spotřeby energie a opotřebení musí být mokrý drtič vybaven provozním režimem Eco. Tento režim optimalizuje provoz tím, že drtič běží podle potřeby a aktivně přizpůsobuje otáčky stavu procesu.
Musí obsahovat minimálně:
· Automatické přizpůsobení výkonu v závislosti na médiu pro drcení podle potřeby se sníženou spotřebou energie a opotřebením dílů (režim ECO)
· Detekce zablokování a funkce reverzace ve všech provozních režimech
Provozní podmínky
Dimenzování mokrého drtiče musí být provedeno na základě následujících provozních údajů.
Materiál	______
Průtok:	______ m³/h
Viskozita:	dobře tekoucí
Teplota:	______°C
Obsah pevných látek:	______ % TS (sušina)
Max. průměr kuličky pro průchod řezacím sítem:	______ mm
Hustota:	______ kg/m³
Hodnota pH:	______
Provozní tlak:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Technické vlastnosti
Mokrý drtič musí být vybaven alespoň následujícími technickými vlastnostmi:
Materiály a provedení řezací hlavy
Materiál skříně:	__________
Optimálně sladěné geometrie řezacího síta a nožového rotoru

Řezací nože:
· Materiál:				kalená nerezová ocel
· Samoostřící
· Kyvné uložení
Řezací síto:
· materiál
☐speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
☐nerezová ocel 
· Průchod pro kuličky			____ mm
· Úhel řezu				20°
Kombinace kluzných kroužků ___________ s O-kroužkem z NBR
O-kroužky v kontaktu s médiem: NBR

Odlučovač s přípojkami
Materiál:	___________

Sací / výtlačná strana
Norma příruby	Kombinovaná příruba kompatibilní s normami EN, ANSI
Tlaková třída	PN______
Velikost příruby	DN______

Čisticí otvor:	___________  Čtvercová příruba

Pohon
Plochý převodový motor
Výrobce:	Getriebebau NORD
Typ:	_______
Hnací výkon: 	_______ kW
Výstupní otáčky (50 Hz)			_______ min⁻¹
Třída ISO:						F
Stupeň ochrany:						IP55
Napětí:						400 V
Frekvence:						50 Hz
Ochrana vinutí:					3 teplotní čidla s chladným vodičem
· Lakování se provede následovně: RAL 3020 dopravní červená nebo speciální lakování podle projektu: RAL ______
Celý stroj
· Hmotnost agregátu = _____ kg
· Rozměry D x Š x V = _________ mm x _________ mm x _________ mm


Dodáme mokré drtiče, jak bylo popsáno výše
Počet kusů:		______
Jednotková cena:		______ €
Celková cena:		______ €
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