XRipper XRC__________QD

Výrobce:			Vogelsang
Typ:			XRC________QD

Dvouhřídelový drtič v kompaktním, prostorově úsporném provedení pro drcení hrubých a pevných látek v kanalizačních zařízeních
Účinná ochrana před ucpáním a zablokováním potrubí, čerpadel a armatur
Ekonomické zpracování pevných látek v kapalných médiích
Vhodný pro různé hrubé a pevné látky
Provedení se sadou Sewer Integration Kit pro montáž do šachty nebo kanalizace

Konstrukční a provozní údaje:
Čerpaná látka 		
Průtok 		______m³/h
Podíl pevných látek		______ %
Teplota 		______°C
Hodnota pH 		______


Provedení ATEX:   ano  / ne
· Zóna: 1  
· Teplotní třída: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Odolné proti chodu nasucho
Těsnění v podobě kazetové jednotky

Materiály a provedení
Rotory Ripper		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
Šířka řezného nože	___ mm
Konstrukce rotoru:		monolitický
Části v kontaktu s kapalinou 
Části skříně    		Ocel 
Ochranné desky           	speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
Těsnění hřídele 	Gleitringdichtung chlazené médiem, 
			s těsnicí komorou a 
			indikátorem úniku
Kombinace těsnicích kroužků 	blokový kroužek/Duronit s O-kroužkem z NBR
O-kroužky v kontaktu s kapalinou 	O-kroužky  NBR

Zvolené materiály / provedení:
Ripperové rotory                    _________________________________
Konstrukce rotoru monolitická (jednodílná)       ano    ne  
Šířka řezacích nožů        _________mm
Ochranné desky                    _________________________________
Pár kluzných kroužků               _________________________________
Části skříně                    _________________________________


Pohon
Plochý převodový motor v ponorném provedení
Výrobce 		Getriebebau Nord / EMOD
Typ 			________________
Výkon  		__________ kW 
Výstupní otáčky 	___________ ot./min
Napětí 		___________ V
Frekvence 		50 Hz
Stupeň ochrany 		IP 55
Třída ISO 		F
Teplotní čidlo 	3

XRipper a motor jsou přímo spojeny pomocí ocelové (lakované) torzní podpěry. 


Upevnění na stěnu:  rovné / kulaté

XRipper SIK obsahuje nástěnný držák z nerezové oceli, díky čemuž jej lze namontovat přímo před výstupem kanálu. Nástěnný držák s vodicí lištou umožňuje zvednout celý drtič XRipper pomocí zvedacího oblouku nahoru z kanálu za účelem servisu a údržby. Jakmile se drtič opět uvede do provozu, zasune se pomocí lišt zpět do konzoly. Ta jej samovolně drží na místě, aniž by bylo nutné další zajištění. 
vč. vodicí kolejnice z nerezové oceli
Délka vodicí kolejnice: ___________ mm
Průměr šachty:  _____________ mm


Provedení kanálu: otevřený žlab
Šířka kanálu:  _____________ mm
Výška kanálu:   _____________ mm


Lakování:
XRipper	:	+++základní nátěr KTL pro ochranu oceli++++, vrchní nátěr 
		RAL3020, dopravní červená
Pohon:		Základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr 
		RAL 3020, dopravní červená

Celková hmotnost		_________________________
Rozměry (D x Š x V)     _________________________

Dodávka XRipperu podle předchozího popisu




Možnosti:
Řízení namontované v rozvaděči (neplatí pro ATEX XRC)
Rozvaděč XRipper XRipper
Místní ovládací panel
Rozměry (V x Š x H): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiál: ocel
Příkon XRipper: 2,2 kW
Zátěžový obvod XRipper: přímý
Včetně softwaru / řízení zablokování



Řídicí jednotka s nainstalovaným softwarem (pro ATEX XRC i ne-ATEX XRC)
Předmontováno na nosnou lištu pro instalaci
Do rozvaděče
Řídicí modul
Typ: XRipper PCU
Datová komunikace: ProfiNet
Rozhraní pro dálkové ovládání: prostřednictvím datové komunikace
Napájecí napětí: 24 V DC
Stupeň ochrany: IP20
Rozměry (Š x V x H): 95 x 128 x 46 mm
Způsob montáže: DIN lišta
Včetně softwaru / řízení blokád


