Rotační pístové čerpadlo Vogelsang
jako horizontálně umístěné rotační pístové čerpadlo odolné proti chodu nasucho.
Čerpadlo a pohon jsou namontovány na společné, torzně tuhé konzoli z pozinkované oceli, vyrovnány a spojeny pružnou spojkou včetně plastové ochrany spojky.

Provozní podmínky:
Čerpaná látka:		________________________
Požadovaný objemový průtok (případně regulační rozsah od – do):____________________
Obsah TS:		_________________________
Teplota média:	_________________________
Tlak na vstupu:	_________________________
Tlak na výstupu:	_________________________
Tlakový rozdíl:		_________________________

Provedení a materiály:
Značka:		 Vogelsang
Typ:			VX136 Q
Zvolená značka:	___________________
zvolený typ:		___________________
Otáčky čerpadla:	___________________
Příkon:	___________________
zvolený výkon pohonu:_________________
Max. průměr kuličky: 40 mm
Průměr hřídele čerpací komory: 60 mm

Čerpadlo:
poloviční pláště skříně:		nastavitelné poloviny skříně z GG-25
Axiální ochrana skříně:		ochranné desky z HVSS
Rotační písty:			čtyřkřídlé písty HiFlo s geometrií bez pulzací z materiálu NBR
Ložiska:			jednostranné ložisko pro rychlou výměnu pístů
Hřídel:				robustní a odolný hřídel
Těsnění hřídele:		těsnění ve formě kazetové jednotky
				Materiál: blokový kroužek 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Kontrola těsnění:		vizuální kontrola kluzného těsnění pomocí tlakové komory těsnicího prostoru
Ochrana proti korozi:		dvousložkový základní a vrchní nátěr
				Čerpadlo a motor v barvě RAL 3020 (dopravní červená)
Údržba:			Koncepce QuickService
Připojení:
Typ připojení:		___________________
Norma pro připojení:	EN1092-1/11 PN16
Velikost přípojky:	___________________
Materiál:		___________________


Pohon:
Motoreduktor s čelními ozubenými koly

Výrobce:		Getriebebau Nord
Typ:			_________________________
Hnací výkon:	_________________________
Výstupní otáčky:		_________________________
Třída ISO:			F
Stupeň ochrany:			IP55
Napětí:			400/690 V
Frekvence:			50 Hz
Ochrana vinutí:		3 teplotní čidla s odporem
Regulační rozsah při provozu s frekvenčním měničem: 	___________________________

Dodat výše popsané čerpací zařízení.


Volitelné příslušenství:

InjectionSystem
Poloviny skříně s zvětšeným úhlem obepnutí nejméně 190° 

Výhody:
· Zlepšená účinnost
· Vylepšené sací vlastnosti
· Delší životnost pístů
· Vyšší odolnost proti cizím tělesům



Radiální ochranné desky
Těleso čerpadla s modulárním systémem InjectionSystem a radiálními ochrannými deskami. Údržba je možná bez demontáže čerpadla z potrubí.


Ochrana proti chodu nasucho
Čerpadlo se dodává s předem namontovaným teplotním čidlem pro sledování teploty čerpadla.
Součástí dodávky je 5 m kabel a vhodné vyhodnocovací zařízení s displejem pro montáž do předního panelu. Vyhodnocovací zařízení je dodáváno samostatně.

Typ PT100:		___________________________
Typ PT100:		___________________________

Značka teplotního regulátoru:________________________
Typ regulátoru teploty:	___________________________



Digitální monitorování tlaku
Odpojení při maximálním tlaku a snímání tlaku pro regulaci
2x digitální výstup, 1x analogový výstup
3místný LED displej

Značka zařízení pro monitorování tlaku:_______________________
Typ zařízení pro monitorování tlaku:___________________________

