XRipper XRP

Mærke:	Vogelsang
Type:		XRP __________ Q

To-akslet findeler til findeling af grove og faste stoffer i en væskestrøm.
I lodret, pladsbesparende udførelse med drev placeret direkte over findelingskammeret. Kompakt konstruktion med lille pladsbehov til indbygning i rørledninger.

Effektiv beskyttelse mod tilstopninger og blokeringer i rørledninger, pumper og armaturer
Økonomisk behandling af faste stoffer i flydende medier
Velegnet til forskellige grove og faste stoffer

Dimensionerings- og driftsdata:
Transportmedium 		
Gennemstrømning 		______m³/h
Andel af faste stoffer		______%
Temperatur 		__________°C
pH-værdi 		___________
Driftstryk             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Tætning som patronenhed
Robuste monolitiske (endelte) rotorer
Ripper-rotorer kan afmonteres uden at rørledningerne skal demonteres

Materialer og udførelse
Ripper-rotorer		Særligt slidstærkt specialstål
Skæreknivbredde	_____ mm
Rotordesign		monolitisk
Dele i kontakt med væske
Husdele		______________
Beskyttelsesplader		slidstærkt specialstål
Akseltætning	Gleitringtætning, kølet af mediet
			med tætningskammer og 
			lækageindikator
Gleitringparring	Blokring/Duronit med NBR-O-ring
I kontakt med væske
O-ringe		NBR

Tilslutninger
XRipper-tilslutninger med støttefødder
Materiale		_____________________
Indløb			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Udgang			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Indgangssiden 
Tilslutningsboks  		 ja ___  nej ___



Drev
Flad gearmotor
Producent 		Getriebebau Nord
Type 			________________
Effekt  		___________ kW 
Udgangshastighed 	___________ o/min
Spænding 		400 V
Frekvens 		50 Hz
Beskyttelsesklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperaturføler 	3

XRipper og motor er direkte forbundet med hinanden via en momentstang af stål (lakeret). 

Lakering:
XRipper	:	Grunding med stålbeskyttelse, topmaling 
		RAL3020, trafikrød
Drivsystem:	Grundmaling til stålbeskyttelse, topmaling 
		RAL 3020, trafikrød

Samlet vægt		_________________________
Dimensioner (LxBxH)     _________________________

Leveres som beskrevet ovenfor


Tilvalg:
Styring monteret i elskabet
Elskab XRipper XRipper
Lokal betjeningspanel
Dimensioner (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiale: Stål
Effekt XRipper: 2,2 kW
XRipper-belastningskredsløb: Direkte
Inkl. software / blokeringstyring


Controller med installeret software
Formonteret på monteringsskinne til indbygning
I et elskab
Styremodul
Type: XRipper PCU
Datakommunikation: ProfiNet
Fjernstyringsgrænseflade: Via datakommunikation
Forsyningsspænding: 24 V DC
Beskyttelsesklasse: IP20
Mål (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringsform: DIN-skinne
Inkl. software / blokeringstyring
