XRipper Giant 

Type: XRG __________ QD HCD / HCS

Mærke:			Vogelsang
Type:			XRG ________ QD  

To-akslet findeler i kompakt, pladsbesparende udførelse til findeling af grove og faste stoffer i kloakanlæg
Effektiv beskyttelse mod tilstopninger og blokeringer i rørledninger, pumper og armaturer
Økonomisk behandling af faste stoffer i flydende medier
Velegnet til forskellige grove og faste stoffer
Selvrensende gennemstrømningsudvidelse udført som en roterende si-tromle af rustfrit stål

Dimensionerings- og driftsdata:
Transportmedium 		
Gennemstrømning 		______m³/h
Faststofindhold		______%
Temperatur 		______°C
pH-værdi 		______


ATEX-udførelse:   ja  / nej
· Zone: 1  
· Temperaturklasse: T4


Materialer og udførelse
Ripperrotorer		slidstærkt specialstål
Rotordesign		monolitisk
Skæreknivbredde	____ mm
Dele i kontakt med væske 
Husdele    		Stål 
Beskyttelsesplader           	Særligt slidstærkt specialstål
Akseltætning 	Gleitringtætning, kølet af mediet, 
			med tætningskammer og 
			lækageindikator
Tætningsholder 	C 45
Gleitringparring 	Blokring/Duronit med NBR-O-ring
O-ringe i kontakt med væske 	O-ringe  NBR

Valgte materialer / udførelse:
Ripperrotorer                    _________________________________
Rotordesign monolitisk (i ét stykke)       ja    nej  
Skæreknivsbredde        _________mm
Beskyttelsesplader                    _________________________________
Glideringpar               __________________________________
Husdele                    ___________________________________


Drivværk til findelingsenheden:
Flad gearmotor i nedsænket udførelse
Producent 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Effekt  		__________ kW 
Udgangshastighed 		___________ omdr./min
Spænding 		___________ V
Frekvens 		50 Hz
Beskyttelsesklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperaturføler 	3


Gennemstrømningsudvidelse med drev:
Selvrensende si-tromle i segmentkonstruktion
Roterende si-tromle: 		1 stk. (HCS) / 2 stk. (HCD)
Kuglegennemgang: 			Ø 20 mm
Diameter:			Ø 400 mm
Materiale: 			Rustfrit stål
Drivkraft:			0,25 kW
Motorens beskyttelsesklasse:		IP68
Omdrejningstal:			14 1/min

Sikkerhedsinstruktioner:
Adgang til og håndtering af X-Ripperen skal forhindres under drift.
Det skal sikres, at X-Ripperen ikke kan startes under vedligeholdelsesarbejde.

Vægmontering:  liggende 

X-Ripper SIK leveres med en vægbeslag i rustfrit stål, hvilket gør det muligt at montere den direkte foran udløbet af en kanal. En vægbeslag med føringsskinne gør det muligt at løfte hele X-Ripperen opad ud af kanalen ved hjælp af løftebøjlen med henblik på service og vedligeholdelse. Når findeleren skal tages i brug igen, sænkes den ned i konsollen via skinnerne. Konsollen holder den automatisk på plads, uden at yderligere sikring er nødvendig. 
inkl. styreskinne i rustfrit stål
Længde på føringsskinnen: ___________ mm

Udførelse: Kanalform – åben rende
Kanalbredde:  _____________ mm
Kanalhøjde:   _____________ mm


Lakering:
XRipper	:	+++KTL-grunding til stålbeskyttelse++++, dækmaling 
		RAL3020, trafikrød
Drivsystem:		Grunding stålbeskyttelse, dækmaling 
		RAL3020, trafikrød

Samlet vægt		_________________________
Dimensioner (LxBxH)     _________________________

XRipper leveres som beskrevet ovenfor




Controller med installeret software (til ATEX XRC samt ikke-ATEX XRC)
Formonteret på monteringsskinne til indbygning
I et elskab
Styremodul
Type: XRipper PCU
Datakommunikation: ProfiNet
Fjernstyringsgrænseflade: Via datakommunikation
Forsyningsspænding: 24 V DC
Beskyttelsesklasse: IP20
Mål (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringsform: DIN-skinne
Inkl. software / blokeringstyring


