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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Ydelsespost: Vådknuser med udskillelse af tunge materialer
Vådknuser med integreret udskiller af tunge materialer, automatisk regulering af skærekraften og energioptimeret Eco-drift, hvor knusningsydelsen tilpasses afhængigt af mediet og processen.
Vådknuseren skal udformes til indbygning i rørledningen eller i den påtænkte procesdel af rensningsanlægget og skal beskytte pumper, armaturer, rørledninger og aggregater mod forurenende stoffer. Udførelsen skal muliggøre en sikker, energieffektiv og vedligeholdelsesfattig drift. Driften skal efter behov kunne foregå enten i en kontinuerlig reguleret drift eller i en energioptimeret, behovsafhængig Eco-drift.
Maskinen skal udformes således, at findelingsenheden, tungstofudskilleren og de væsentlige betjenings- og overvågningsfunktioner er let tilgængelige. Konstruktionen skal muliggøre hurtig kontrol, rengøring og vedligeholdelse for at reducere driftsstop og vedligeholdelsesomkostninger.
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	Serie
	☐RCQ ☐RCX

	Størrelse
	__________


Detaljeret omfang
· Hulskiveknuser med integreret tungstofudskiller til findeling af fibre og udskillelse af forurenende stoffer i mediet
· Enkel og hurtig adgang til skæreenheden og separatoren til tunge materialer
· Integreret placering af de nødvendige sensorer
· Digital grænseflade til den overordnede styring til advarsels- og fejlmeldinger samt reset-funktion
· AutoReverse-funktion til reversering ved blokering
· AutoSharp-funktion til automatisk skift af drejeretning for at understøtte knivenes selvslibende effekt
· Automatisk regulering af skærekraften (ACC plus®)
· ConditionMonitoring til overvågning af skæreknivernes slidtilstand
· Gleitringtætning uden tilslutning til skylle- og spærrevand
· Energioptimeret styring med aktiv omdrejningstalsregulering og behovsstyret drift
· Kompakt konstruktion med betjening direkte på maskinen
· Valg af driftsform: Automatisk, Stop, fjernbetjent automatisk
· Valg af driftsmodus (Eco, Regular)
· Lokal fejldiagnose
· Maskinen leveres formonteret inklusive idriftsættelse fra fabrikken
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Krav til reduktion af energiforbrug, slitage og vedligeholdelsesomkostninger
For at opnå en energi- og slidoptimeret drift skal vådknuseren være udstyret med en Eco-driftstilstand. Denne tilstand optimerer driften ved, at knuseren kører efter behov og aktivt tilpasser omdrejningstallet til procesforholdene.
Følgende skal som minimum indgå:
· Automatisk, medieafhængig effektjustering for behovsbaseret findeling med reduceret forbrug af energi og sliddele (ECO-tilstand)
· Blokeringsdetektering og reverseringsfunktion i alle driftsmodi
Driftsbetingelser
Vådknuseren skal dimensioneres på baggrund af nedenstående driftsdata.
Medium	______
Gennemstrømningskapacitet:	______m³/h
Viskositet:	godt flydende
Temperatur:	______°C
Faststofindhold:	______ % TS (tørstof)
Maks. kuglediameter for skæresigten:	______ mm
Tæthed:	______ kg/m³
pH-værdi:	______
Driftstryk:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Tekniske egenskaber
Vådknuseren skal som minimum være udstyret med følgende tekniske egenskaber:
Materialer og udførelse af skærehovedet
Husets materiale:	__________
Optimalt afstemte geometrier for skæresigte og knivrotor

Skæreknive:
· Materiale:				hærdet rustfrit stål
· Selvslibende
· Pendlende leje
Skæresigte:
· Materiale
☐slidstærkt specialstål
☐rustfrit stål 
· Kuglegennemgang			____ mm
· Skærevinkel				20°
Gleitringparring ___________ med NBR O-ring
O-ringe i kontakt med mediet: NBR

Separator med tilslutninger
Materiale:	___________

Suge-/trykside
Flænse-standard	Kombiflange kompatibel med EN, ANSI
Trykklasse	PN______
Flangestørrelse	DN______

Rengøringsåbning:	___________  Firkantflange

Drev
Flad gearmotor
Mærke:	Getriebebau NORD
Type:	_______
Drivkraft: 	_______ kW
Udgangshastighed (50 Hz)			_______ min⁻¹
ISO-klasse:						F
Beskyttelsesklasse:						IP55
Spænding:						400 V
Frekvens:						50 Hz
Viklingsbeskyttelse:					3 koldledertemperaturfølere
· Lakeringen skal udføres som følger: RAL 3020 trafikrød eller projektrelateret speciallakering: RAL ______
Hele maskinen
· Aggregatets vægt = _____ kg
· Dimensioner L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Lever vådeknusere som beskrevet ovenfor
Antal:		______
Enhedspris:		______ €
Samlet pris:		______ €
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