XRipper XRC__________QD

Mærke:			Vogelsang
Type:			XRC________QD

To-akslet findeler i kompakt, pladsbesparende udførelse til findeling af grove og faste stoffer i kloakinstallationer
Effektiv beskyttelse mod tilstopninger og blokeringer i rørledninger, pumper og armaturer
Økonomisk behandling af faste stoffer i flydende medier
Velegnet til forskellige grove og faste stoffer
Udgave med Sewer Integration Kit til installation i brønde eller kloakker

Dimensionerings- og driftsdata:
Transportmedium 		
Gennemstrømning 		______m³/h
Faststofindhold		______%
Temperatur 		______°C
pH-værdi 		______


ATEX-udførelse:   ja  / nej
· Zone: 1  
· Temperaturklasse: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Tåler tørløb
Tætning som patronenhed

Materialer og udførelse
Ripperrotorer		slidstærkt specialstål
Skæreknivbredde	___ mm
Rotordesign:		monolitisk
Dele i kontakt med væske 
Husdele    		Stål 
Beskyttelsesplader           	slidstærkt specialstål
Akseltætning 	Gleitringtætning, kølet af mediet, 
			med tætningskammer og 
			lækageindikator
Gleitringparring 	Blokring/Duronit med NBR-O-ring
Væskekontakt 	O-ringe  NBR

Valgte materialer / udførelse:
Ripperrotorer                    _________________________________
Rotordesign monolitisk (i ét stykke)       ja    nej  
Skæreknivsbredde        _________mm
Beskyttelsesplader                    _________________________________
Gleitringpar               _________________________________
Husdele                    _________________________________


Drivværk
Flad gearmotor i nedsænket udførelse
Producent 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Effekt  		__________ kW 
Udgangshastighed 	___________ omdr./min
Spænding 		___________ V
Frekvens 		50 Hz
Beskyttelsesklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperaturføler 	3

XRipper og motor er direkte forbundet med hinanden via en momentstøtte af stål (lakeret). 


Vægmontering:  ret / rund

XRipper SIK leveres med en vægbeslag i rustfrit stål, hvilket gør det muligt at montere den direkte foran udløbet af en kanal. En vægbeslag med føringsskinne gør det muligt at løfte hele XRipperen opad ud af kanalen ved hjælp af løftebøjlen med henblik på service og vedligeholdelse. Når findeleren skal tages i brug igen, sænkes den ned i konsollen via skinnerne. Konsollen holder den automatisk på plads, uden at der er behov for yderligere fastgørelse. 
inkl. føringsskinne i rustfrit stål
Længde på føringsskinnen: ___________ mm
Shaftdiameter:  _____________ mm


Kanaludførelse: åben rende
Kanalbredde:  _____________ mm
Kanalhøjde:   _____________ mm


Lakering:
XRipper	:	+++KTL-grunding til stålbeskyttelse++++, dækmaling 
		RAL3020, trafikrød
Drivsystem:		Grunding stålbeskyttelse, dækmaling 
		RAL3020, trafikrød

Samlet vægt		_________________________
Dimensioner (LxBxH)     _________________________

Leveres som beskrevet ovenfor




Tilvalg:
Styring monteret i elskabet (gælder ikke for ATEX XRC)
Elskab til XRipper XRipper
Lokal betjeningspanel
Dimensioner (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiale: Stål
Effekt XRipper: 2,2 kW
XRipper-belastningskredsløb: Direkte
Inkl. software / blokeringstyring



Controller med installeret software (til ATEX XRC samt ikke-ATEX XRC)
Formonteret på monteringsskinne til indbygning
I et elskab
Styremodul
Type: XRipper PCU
Datakommunikation: ProfiNet
Fjernstyringsgrænseflade: Via datakommunikation
Forsyningsspænding: 24 V DC
Beskyttelsesklasse: IP20
Mål (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringsform: DIN-skinne
Inkl. software / blokeringstyring


