Vogelsang roterende stempelpumpe
som en vandret opstillet, tørløbssikker roterende stempelpumpe.
Pumpe og drev er monteret på en fælles, vridningsstiv konsol af galvaniseret stål, justeret og forbundet med en elastisk kobling inklusive koblingsbeskyttelse af plast.

Procesbetingelser:
Pumpevæske:		________________________
Nødvendig volumenstrøm (evt. reguleringsområde fra – til):____________________
TS-indhold:		_________________________
Medietemperatur:	_________________________
Tryk ved indløbet:	_________________________
Tryk i udløbet:	_________________________
Trykforskel:		_________________________

Udførelse og materialer:
Mærke:		 Vogelsang
Type:			VX100 Q
Valgt mærke:	___________________
Valgt type:		___________________
Pumpens omdrejningstal:	___________________
Effektbehov:	___________________
Valgt drivkraft:_________________
Maks. kuglediameter: 20 mm
Akseldiameter i pumpekammeret: 45 mm

Pumpe:
Halvskaller til huset:		justerbare halvskaller af GG-25
Aksial husbeskyttelse:		Beskyttelsesplader i HVSS
Rotationsstempler:			firefløjede HiFlo-stempler i pulsationsfri geometri af NBR
Leje:			Enkeltsidet lejeopstilling for hurtigt stempeludskiftning
Aksel:				robust og brudsikker aksel
Akseltætning:		Tætning som patronenhed
				Materiale: Blokring 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Tætningskontrol:		Optisk kontrol af glidringstætningen ved hjælp af et trykbefordret tætningskammer
Korrosionsbeskyttelse:		2-komponent grund- og topbelægning
				Pumpe og motor i RAL 3020 (trafikrød)
Vedligeholdelse:			QuickService-koncept
Tilslutninger:
Tilslutningstype:		___________________
Tilslutningsstandard:	EN1092-1/11 PN16
Tilslutningsstørrelse:	___________________
Materiale:		___________________


Drivværk:
Tandhjulsmotordrevet gearmotor

Mærke:		Getriebebau Nord
Type:			_________________________
Drivkraft:	_________________________
Udgangshastighed:		_________________________
ISO-klasse:			F
Beskyttelsesklasse:			IP55
Spænding:			400/690 V
Frekvens:			50 Hz
Viklingsbeskyttelse:		3 koldledertemperaturfølere
Reguleringsområde ved frekvensomformer-drift: 	___________________________

Lever det ovenfor beskrevne pumpeanlæg.


Tilvalg:

InjectionSystem
Hushalvskaller med en forøget omslutningsvinkel på mindst 190° 

Fordele:
· Forbedret virkningsgrad
· Forbedret sugeevne
· Længere levetid for stemplerne
· Større modstandsdygtighed over for fremmedlegemer



Radiale beskyttelsesplader
Pumpehus med modulært InjectionSystem og radiale beskyttelsesplader. Vedligeholdelse er mulig uden at afmontere pumpen fra rørledningen.


Tørløbsbeskyttelse
Pumpen skal leveres med en færdigmonteret temperaturføler til overvågning af pumpens temperatur.
Leveringsomfanget omfatter 5 m kabel og et egnet udlæsningsapparat med display til indbygning i frontpanelet. Udlæsningsapparatet leveres separat.

Model PT100:		___________________________
Type PT100:		___________________________

Mærke temperaturregulator:________________________
Temperaturregulatorens type:	___________________________



Digital trykovervågning
Maksimalt trykafbrydelse og trykmåling til regulering
2x digital udgang, 1x analog udgang
3-cifret LED

Mærke for trykovervågning:_______________________
Type trykovervågning:___________________________

