XRipper XRP

Μάρκα:	Vogelsang
Τύπος:		XRP __________ Q

Τεμαχιστής δύο αξόνων για τον τεμαχισμό χονδροειδών και στερεών υλικών σε ροή υγρού.
Σε κατακόρυφη, εξοικονομητική χώρου εκδοχή με τον κινητήρα τοποθετημένο ακριβώς πάνω από τον θάλαμο τεμαχισμού. Συμπαγής κατασκευή με μικρές απαιτήσεις χώρου για την εγκατάσταση σε σωληνώσεις.

Αποτελεσματική προστασία από φραγμούς και μπλοκαρίσματα σε σωληνώσεις, αντλίες, εξαρτήματα
Οικονομική επεξεργασία στερεών ουσιών σε υγρά μέσα
Κατάλληλος για διάφορα χονδροειδή και στερεά υλικά

Δεδομένα σχεδιασμού και λειτουργίας:
Μέσο μεταφοράς 		
Ρυθμός ροής 		______m³/h
Ποσοστό στερεών		______%
Θερμοκρασία 		__________°C
Τιμή pH 		___________
Πίεση λειτουργίας             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Στεγανοποίηση ως μονάδα κασέτας
Στιβαροί μονολιθικοί (ενιαίοι) ρότορες
Οι ρότορες του Ripper μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων

Υλικά και κατασκευή
Ρότορες Ripper		Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά
Πλάτος λεπίδων κοπής	_____ mm
Σχεδιασμός ρότορα		μονολιθικός
Μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό
Τμήματα περιβλήματος		______________
Προστατευτικές πλάκες		Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά
Στεγανοποίηση άξονα	Στεγανοποιητικό δακτύλιο με ψύξη από το μέσο
			με θάλαμο στεγανοποίησης και 
			δείκτη διαρροής
Ζεύγος δακτυλίων	Δακτύλιος μπλοκ/Duronit με O-ring από NBR
Σε επαφή με το υγρό
O-ring		NBR

Συνδέσεις
Συνδέσεις XRipper με πόδια στήριξης
Υλικό		_____________________
Είσοδος			συμβατή με DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Έξοδος			συμβατή με DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Από την πλευρά της εισόδου 
Κουτί σύνδεσης  		 ναι ___  όχι ___



Κινητήρας
Κινητήρας με επίπεδη μετάδοση
Κατασκευαστής 		Getriebebau Nord
Τύπος 			________________
Ισχύς  		___________ kW 
Στροφές εξόδου 	___________ σ.α.λ.
Τάση 		400 V
Συχνότητα 		50 Hz
Βαθμός προστασίας 		IP 55
Κατηγορία ISO 		F
Αισθητήρας θερμοκρασίας 	3

Το XRipper και ο κινητήρας συνδέονται απευθείας μεταξύ τους μέσω ενός στήριγματος ροπής από χάλυβα (βαμμένο). 

Βαφή:
XRipper	:	Βάση προστασίας χάλυβα, τελική επίστρωση 
		RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας
Κινητήρας:	Αστάρι προστασίας χάλυβα, τελική βαφή 
		RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας

Συνολικό βάρος		_________________________
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)     _________________________

Παράδοση του XRipper όπως περιγράφεται παραπάνω


Επιλογές:
Σύστημα ελέγχου τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου
Πίνακας ελέγχου XRipper XRipper
Θέση χειρισμού επί τόπου
Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Υλικό: Χάλυβας
Ισχύς XRipper: 2,2 kW
Κύκλωμα φορτίου XRipper: Άμεσο
Περιλαμβάνεται λογισμικό / διαχείριση εμπλοκών


Ελεγκτής με εγκατεστημένο λογισμικό
Προσυναρμολογημένος σε ράγα στήριξης για εγκατάσταση
Σε πίνακα ελέγχου
Μονάδα ελέγχου
Τύπος: XRipper PCU
Επικοινωνία δεδομένων: ProfiNet
Διεπαφή τηλεχειρισμού: Μέσω επικοινωνίας δεδομένων
Τάση τροφοδοσίας: 24 V DC
Βαθμός προστασίας: IP20
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 95 x 128 x 46 mm
Τρόπος τοποθέτησης: Ράγα DIN
Περιλαμβάνεται λογισμικό / διαχείριση εμπλοκών
