XRipper Giant 

Τύπος: XRG __________ QD HCD / HCS

Μάρκα:			Vogelsang
Τύπος:			XRG ________ QD  

Διπλού άξονα τεμαχιστής σε συμπαγή, εξοικονομών χώρο σχεδιασμό για τον τεμαχισμό χονδροειδών και στερεών υλικών σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης
Αποτελεσματική προστασία από φραγμούς και μπλοκαρίσματα σε σωληνώσεις, αντλίες και εξαρτήματα
Οικονομική επεξεργασία στερεών υλικών σε υγρά μέσα
Κατάλληλος για διάφορα χονδροειδή και στερεά υλικά
Αυτοκαθαριζόμενη επέκταση ροής, κατασκευασμένη ως περιστρεφόμενος κοσκινιστής κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα

Δεδομένα σχεδιασμού και λειτουργίας:
Μέσο μεταφοράς 		
Παραγωγικότητα 		______m³/h
Ποσοστό στερεών		______%
Θερμοκρασία 		______°C
Τιμή pH 		______


Έκδοση ATEX:   ναι  / όχι
· Ζώνη: 1  
· Κατηγορία θερμοκρασίας: T4


Υλικά και κατασκευή
Ρότορες τύπου Ripper		ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά
Σχεδιασμός ρότορα		μονολιθικός
Πλάτος λεπίδας κοπής	____ mm
Μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό 
μέρη του περιβλήματος    		Χάλυβας 
Προστατευτικές πλάκες           	Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά
Στεγανοποίηση άξονα 	Στεγανοποιητικό δακτύλιο ψύξης μέσω του μέσου, 
			με θάλαμο στεγανοποίησης και 
			δείκτη διαρροής
Φορέας στεγανοποίησης 	C 45
Ζεύγος δακτυλίων 	Δακτύλιος μπλοκ/Duronit με O-ring από NBR
O-ring που έρχονται σε επαφή με το υγρό 	O-Ring  NBR

Επιλεγμένα υλικά / Εκτέλεση:
Ρότορες Ripper                    _________________________________
Σχεδιασμός ρότορα μονολιθικός (ενιαίος)       ναι    όχι  
Πλάτος μαχαιριών        _________mm
Προστατευτικές πλάκες                    _________________________________
Ζεύγος δακτυλίων ολίσθησης               __________________________________
Εξαρτήματα περιβλήματος                    ___________________________________


Κίνηση μονάδας τεμαχισμού:
Επίπεδος κινητήρας με γρανάζια σε βυθιζόμενη έκδοση
Κατασκευαστής 		Getriebebau Nord / EMOD
Τύπος 			________________
Ισχύς  		__________ kW 
Στροφές εξόδου 		___________ σ.α.λ.
Τάση 		___________ V
Συχνότητα 		50 Hz
Βαθμός προστασίας 		IP 55
Κατηγορία ISO 		F
Αισθητήρας θερμοκρασίας 	3


Επέκταση ροής με μηχανισμό κίνησης:
Αυτοκαθαριζόμενος κυλινδρικός κόσκινος σε τμηματική κατασκευή
Περιστρεφόμενος κύλινδρος κοσκινίσματος: 		1 τεμάχιο (HCS) / 2 τεμάχια (HCD)
Διάμετρος σφαιρών: 			Ø 20 mm
Διάμετρος:			Ø 400 mm
Υλικό: 			Ανοξείδωτο χάλυβα
Ισχύς κίνησης:			0,25 kW
Βαθμός προστασίας κινητήρα:		IP68
Στροφές:			14 1/min

Οδηγίες ασφαλείας:
Πρέπει να αποκλείεται η πρόσβαση στο X-Ripper κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Πρέπει να αποκλείεται η εκκίνηση του X-Ripper κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Στερέωση στον τοίχο: ευθεία 

Το XRipper SIK περιλαμβάνει μια βάση στήριξης τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα, χάρη στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά από την έξοδο ενός αγωγού. Μια βάση στήριξης στον τοίχο με ράγα οδήγησης επιτρέπει την ανύψωση ολόκληρου του X-Ripper από τον αγωγό προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας τον βραχίονα ανύψωσης, για σκοπούς συντήρησης και επισκευής. Όταν ο τεμαχιστής τίθεται ξανά σε λειτουργία, τοποθετείται εκ νέου στην κονσόλα μέσω των ραγών. Η κονσόλα τον συγκρατεί αυτόματα στη θέση του, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ασφάλιση. 
Συμπεριλαμβάνεται ράγα οδήγησης από ανοξείδωτο χάλυβα
Μήκος της ράγας οδήγησης: ___________ mm

Τύπος καναλιού: ανοιχτή υδρορροή
Πλάτος καναλιού:  _____________ mm
Ύψος καναλιού:   _____________ mm


Βαφή:
XRipper	:	+++Βασική επίστρωση KTL για προστασία χάλυβα++++, τελική επίστρωση 
		RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας
Κινητήρας:		Αστάρι προστασίας χάλυβα, τελική βαφή 
		RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας

Συνολικό βάρος		_________________________
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)     _________________________

Παράδοση του XRipper όπως περιγράφεται παραπάνω




Ελεγκτής με εγκατεστημένο λογισμικό (για ATEX XRC καθώς και για μη ATEX XRC)
Προσυναρμολογημένο σε ράγα στήριξης για εγκατάσταση
Σε πίνακα ελέγχου
Μονάδα ελέγχου
Τύπος: XRipper PCU
Επικοινωνία δεδομένων: ProfiNet
Διεπαφή τηλεχειρισμού: Μέσω επικοινωνίας δεδομένων
Τάση τροφοδοσίας: 24 V DC
Βαθμός προστασίας: IP20
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 95 x 128 x 46 mm
Τρόπος τοποθέτησης: Ράγα DIN
Περιλαμβάνεται λογισμικό / διαχείριση εμπλοκών


