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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Θέση προσφοράς: Υγρός τεμαχιστής με διαχωρισμό βαρέων υλικών
Υγρός τεμαχιστής με ενσωματωμένο διαχωριστή βαρέων υλικών, αυτόματη ρύθμιση της δύναμης κοπής και λειτουργία Eco με βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, στην οποία η απόδοση τεμαχισμού προσαρμόζεται ανάλογα με το μέσο και τη διαδικασία.
Ο υγρός τεμαχιστής πρέπει να σχεδιαστεί για εγκατάσταση στη σωλήνωση ή στο προβλεπόμενο τμήμα της διαδικασίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και να προστατεύει τις αντλίες, τις βαλβίδες, τις σωληνώσεις και τις μονάδες από ξένα σώματα. Η κατασκευή του πρέπει να επιτρέπει ασφαλή, ενεργειακά αποδοτική και χαμηλής συντήρησης λειτουργία. Η λειτουργία πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε συνεχή κανονική λειτουργία είτε σε ενεργειακά βελτιστοποιημένη, ανάλογη με τις ανάγκες, λειτουργία «Eco».
Το μηχάνημα πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε η μονάδα τεμαχισμού, ο διαχωριστής βαρέων υλικών και οι βασικές λειτουργίες χειρισμού και παρακολούθησης να είναι εύκολα προσβάσιμες. Η κατασκευή πρέπει να επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχο, τον καθαρισμό και τη συντήρηση, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι ακινητοποίησης και το κόστος συντήρησης.
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	Σειρά
	☐RCQ ☐RCX

	Μέγεθος
	__________


Λεπτομερής περιγραφή
· Τεμαχιστής με δίσκους οπών και ενσωματωμένο διαχωριστή βαρέων υλικών για τον τεμαχισμό ινών και τον διαχωρισμό ξένων υλικών από το μέσο
· Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη μονάδα κοπής και στον διαχωριστή βαρέων υλικών
· Ενσωματωμένη διάταξη των απαιτούμενων αισθητήρων
· Ψηφιακή διεπαφή με τον κεντρικό ελεγκτή για ειδοποιήσεις προειδοποίησης και σφάλματος, καθώς και λειτουργία επαναφοράς
· Λειτουργία AutoReverse για αναστροφή της περιστροφής σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
· Λειτουργία AutoSharp για την αυτόματη αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής, ώστε να ενισχύεται το φαινόμενο αυτοακονίσματος των μαχαιριών
· Αυτόματος έλεγχος της δύναμης κοπής (ACC plus®)
· ConditionMonitoring για την παρακολούθηση της κατάστασης φθοράς των μαχαιριών κοπής
· Στεγανοποιητικό δακτυλίου χωρίς σύνδεση έκπλυσης και νερού φραγής
· Ενεργειακά βελτιστοποιημένος έλεγχος με ενεργό ρύθμιση στροφών και λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες
· Συμπαγής κατασκευή με χειριστήριο  απευθείας στο μηχάνημα
· Επιλογή τρόπου λειτουργίας: Αυτόματη, Παύση, Απομακρυσμένη αυτόματη
· Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Eco, Regular)
· Τοπική διάγνωση σφαλμάτων
· Μηχανή προ-συναρμολογημένη, συμπεριλαμβανομένης της εργοστασιακής θέσης σε λειτουργία
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Απαιτήσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της φθοράς και του κόστους συντήρησης
Για την επίτευξη λειτουργίας βελτιστοποιημένης ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τη φθορά, ο υγρός θρυμματιστής πρέπει να διαθέτει λειτουργικό τρόπο Eco. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας βελτιστοποιεί τη λειτουργία, καθώς ο θρυμματιστής λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες και προσαρμόζει ενεργά τις στροφές στην κατάσταση της διαδικασίας.
Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
· Αυτόματη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με το μέσο, για θρυμματισμό ανάλογα με τις ανάγκες με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και φθορά εξαρτημάτων (λειτουργία ECO)
· Ανίχνευση εμπλοκής και λειτουργία αναστροφής σε όλες τις λειτουργικές καταστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Ο σχεδιασμός του υγρού τεμαχιστή πρέπει να γίνεται με βάση τα ακόλουθα δεδομένα λειτουργίας.
Υλικό	______
Παραγωγική ικανότητα:	______m³/h
Ιξώδες:	καλή ροή
Θερμοκρασία:	______°C
Ποσοστό στερεών:	______ % TS (ξηρή ύλη)
Μέγιστη διάμετρος σφαιρών που διέρχεται από το κόσκινο κοπής:	______ mm
Πυκνότητα:	______ kg/m³
Τιμή pH:	______
Πίεση λειτουργίας:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο υγρός τεμαχιστής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικά και κατασκευή της κεφαλής κοπής
Υλικό περιβλήματος:	__________
Γεωμετρίες κόσκινου κοπής και ρότορα μαχαιριών που συντονίζονται μεταξύ τους με βέλτιστο τρόπο

Μαχαίρια κοπής:
· Υλικό:				σκληρυμένος ανοξείδωτος χάλυβας
· Αυτοακονιζόμενα
· Με ταλαντευόμενη στήριξη
Κόσκινο κοπής:
· Υλικό
☐Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά
☐Ανοξείδωτος χάλυβας 
· Διάμετρος σφαιρών			____ mm
· Γωνία κοπής				20°
Ζεύγος δακτυλίων ολίσθησης ___________ με O-ring από NBR
O-ring που έρχονται σε επαφή με το μέσο: NBR

Διαχωριστής με συνδέσεις
Υλικό:	___________

Πλευρά αναρρόφησης / πίεσης
Πρότυπο φλάντζας	Συνδυαστική φλάντζα συμβατή με EN, ANSI
Κατηγορία πίεσης	PN______
Μέγεθος φλάντζας	DN______

Άνοιγμα καθαρισμού:	___________  Τετράγωνη φλάντζα

Μηχανισμός κίνησης
Κινητήρας με επίπεδη μετάδοση
Μάρκα:	Getriebebau NORD
Τύπος:	_______
Ισχύς κίνησης: 	_______ kW
Στροφές εξόδου (50 Hz)			_______ min⁻¹
Κατηγορία ISO:						F
Βαθμός προστασίας:						IP55
Τάση:						400 V
Συχνότητα:						50 Hz
Προστασία περιελίξεων:					3 αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου PTC
· Η βαφή πρέπει να γίνει ως εξής: RAL 3020 κόκκινο κυκλοφορίας ή ειδική βαφή ανάλογα με το έργο: RAL ______
Συνολική μηχανή
· Βάρος μονάδας = _____ kg
· Διαστάσεις Μ x Π x Υ =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Παράδοση υγρών θρυμματιστών όπως περιγράφεται παραπάνω
Αριθμός τεμαχίων:		______
Τιμή μονάδας:		______ €
Συνολική τιμή:		______ €
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