XRipper XRP

Valmistaja:	Vogelsang
Malli:		XRP __________ Q

Kaksiaxiaalinen murskain karkeiden ja kiinteiden aineiden murskaamiseen nestevirrassa.
Pystysuora, tilaa säästävä malli, jossa käyttölaite on sijoitettu suoraan murskauskammion yläpuolelle. Kompakti rakenne, joka vie vähän tilaa putkistoon asennettaessa.

Tehokas suoja tukosten ja tukkeumien muodostumista vastaan putkistoissa, pumpuissa ja venttiileissä
Kiintoaineiden taloudellinen käsittely nestemäisissä väliaineissa
Sopii erilaisille karkeille ja kiinteille aineille

Suunnittelu- ja käyttötiedot:
Kuljetettava aine 		
Kuljetusmäärä 		______m³/h
Kiintoainepitoisuus		______%
Lämpötila 		__________ °C
pH-arvo 		___________
Käyttöpaine             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Tiiviste patruunayksikkönä
Kestävät monoliittiset (yksiosaiset) roottorit
Ripper-roottorit voidaan irrottaa ilman putkiston purkamista

Materiaalit ja rakenne
Ripper-roottorit		erittäin kulutuskestävä erikoisteräs
Leikkuuterän leveys	_____ mm
Roottorin rakenne		monoliittinen
Nesteen kanssa kosketuksissa olevat
Kotelon osat		______________
Suojalevyt		erittäin kulutuskestävä erikoisteräs
Akselitiiviste	Keskustäytteinen liukurengastiiviste
			tiivistyskammion ja 
			vuodonilmaisimella
Liukurengaspari	Lohkorengas/Duronit ja NBR-O-rengas
Nesteen kanssa kosketuksissa
O-renkaat		NBR

Liitännät
XRipper-liitännät tukijaloilla
Materiaali		_____________________
Tuloaukko			yhteensopiva DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Ulosmeno			yhteensopiva DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Tulopuolella 
  		 -liitäntäkotelo kyllä ___  ei ___



Käyttö
Litteä vaihdemoottori
Valmistaja 		Getriebebau Nord
Tyyppi 			________________
Teho  		___________ kW 
Lähtönopeus 	___________ r/min
Jännite 		400 V
Taajuus 		50 Hz
Suojausluokka 		IP 55
ISO-luokka 		F
Lämpötila-anturi 	3

XRipper ja moottori on kytketty suoraan toisiinsa teräksisen (maalatun) vääntömomenttituen avulla. 

Maalaus:
XRipper	:	teräksen suojapohjamaali, pintamaali 
		RAL3020, liikennepunainen
Käyttö:	Teräksen suojapohjamaali, pintamaali 
		RAL3020, liikennepunainen

Kokonaispaino		_________________________
Mitat (PxLxK)     _________________________

Toimitetaan edellä kuvatun mukainen XRipper


Lisävarusteet:
Ohjaus asennettuna kytkentäkaappiin
Sähkökaappi XRipper XRipper
Paikallinen ohjauspiste
Mitat (K x L x S): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiaali: teräs
XRipperin teho: 2,2 kW
XRipperin kuormapiiri: Suora
Sisältää ohjelmiston / tukosten hallinnan


Ohjain, johon on asennettu ohjelmisto
Esiasennettu asennuskiskoon
Kytkentäkaappiin
Ohjausmoduuli
Tyyppi: XRipper PCU
Tiedonsiirto: ProfiNet
Etäohjausliitäntä: Tietoliikenteen kautta
Syöttöjännite: 24 V DC
Suojausluokka: IP20
Mitat (L x K x S): 95 x 128 x 46 mm
Asennustapa: DIN-kisko
Sisältää ohjelmiston / tukosten hallinnan
