XRipper Giant 

Tyyppi: XRG __________ QD HCD / HCS

Valmistaja:			Vogelsang
Malli:			XRG ________ QD  

Kaksiaxiaalinen murskain kompaktissa, tilaa säästävässä mallissa karkeiden ja kiinteiden aineiden murskaamiseen viemärilaitteistoissa
Tehokas suoja tukosten ja tukkeumien muodostumista vastaan putkistoissa, pumpuissa ja venttiileissä
Kiinteiden aineiden taloudellinen käsittely nestemäisissä väliaineissa
Sopii erilaisille karkeille ja kiinteille aineille
Itsepuhdistuva virtauksen laajennusosa, joka on toteutettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuna pyörivänä seulatynnyrinä

Suunnittelu- ja käyttötiedot:
Kuljetettava aine 		
Kuljetuskapasiteetti 		______m³/h
Kiintoainepitoisuus		______%
Lämpötila 		______°C
pH-arvo 		______


ATEX-malli:   kyllä  / ei
· Vyöhyke: 1  
· Lämpötilaluokka: T4


Materiaalit ja rakenne
Ripperiroottorit		erittäin kulutusta kestävä erikoisteräs
Roottorin rakenne		monoliittinen
Leikkuuterän leveys	____ mm
Nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
Kotelon osat    		Teräs 
Suojalevyt           	Erittäin kulutusta kestävä erikoisteräs
Akselitiiviste 	Keskustäytteinen liukurengastiiviste, 
			tiivistyskammio ja 
			vuodonilmaisimella
Tiivistekannatin 	C 45
Liukurengaspari 	Lohkorengas/Duronit ja NBR-O-rengas
Nesteen kanssa kosketuksissa olevat 	O-renkaat  NBR

Valitut materiaalit / malli:
Ripper-roottorit                    _________________________________
Roottorin rakenne monoliittinen (yksiosainen)       kyllä    ei  
Leikkuuterän leveys        _________mm
Suojalevyt                    _________________________________
Liukurengasparit               __________________________________
Kotelon osat                    ___________________________________


Murskausyksikön käyttö:
Upotettava litteä vaihdemoottori
Valmistaja 		Getriebebau Nord / EMOD
Malli 			________________
Teho  		__________ kW 
Lähtönopeus 		___________ r/min
Jännite 		___________ V
Taajuus 		50 Hz
Suojausluokka 		IP 55
ISO-luokka 		F
Lämpötila-anturi 	3


Virtauksen laajennus moottorikäyttöisenä:
Itsepuhdistuva segmenttirakenteinen seularumpu
Pyörivä seularumpu: 		1 kpl (HCS) / 2 kpl (HCD)
Pallon läpimitta: 			Ø 20 mm
Halkaisija:			Ø 400 mm
Materiaali: 			ruostumaton teräs
Käyttöteho:			0,25 kW
Moottorin suojausluokka:		IP68
Kierrosluku:			14 1/min

Turvallisuusohjeet:
X-Ripperiin pääsy ja käsiksi pääsy on estettävä laitteen käytön aikana.
X-Ripperin käynnistyminen huoltotöiden aikana on estettävä.

Seinäkiinnitys:  suora 

XRipper SIK sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun seinäkiinnikkeen, jonka avulla laite voidaan asentaa suoraan viemärin ulostulon eteen. Ohjauskiskolla varustettu seinäkiinnike mahdollistaa koko X-Ripperin nostamisen ylös kanavasta nostosangan avulla huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Kun silppuri otetaan uudelleen käyttöön, se lasketaan kiskoja pitkin takaisin konsoliin. Konsoli pitää sen itsestään paikallaan ilman, että lisävarmistusta tarvitaan. 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ohjauskiskon
Ohjauskiskon pituus: ___________ mm

Malli: avoin kanava
Kanavan leveys:  _____________ mm
Kanavan korkeus:   _____________ mm


Maalaus:
XRipper	:	+++KTL-pohjamaali teräksen suojaukseen++++, pintamaali 
		RAL3020, liikennepunainen
Käyttö:		teräksen suojapohjamaali, pintamaali 
		RAL3020, liikennepunainen

Kokonaispaino		_________________________
Mitat (PxLxK)     _________________________

Toimitetaan edellä kuvatun mukainen XRipper




Ohjain, johon on asennettu ohjelmisto (sekä ATEX XRC- että ei-ATEX XRC -malleille)
Esiasennettuna asennuskiskoon
Kytkentäkaappiin
Ohjausmoduuli
Tyyppi: XRipper PCU
Tiedonsiirto: ProfiNet
Etäohjausliitäntä: Tietoliikenteen kautta
Syöttöjännite: 24 V DC
Suojausluokka: IP20
Mitat (L x K x S): 95 x 128 x 46 mm
Asennustapa: DIN-kisko
Sisältää ohjelmiston / tukosten hallinnan


