XRipper XRC__________QD

Valmistaja:			Vogelsang
Malli:			XRC________QD

Kompakti, tilaa säästävä kaksiaxiaalinen murskain karkeiden ja kiinteiden aineiden murskaamiseen viemärilaitteistoissa
Tehokas suoja tukosten ja tukkeumien muodostumista vastaan putkistoissa, pumpuissa ja venttiileissä
Kiinteiden aineiden taloudellinen käsittely nestemäisissä väliaineissa
Sopii erilaisille karkeille ja kiinteille aineille
Malli, jossa on viemäri-integraatiosarja kaivon tai viemärin asennusta varten

Suunnittelu- ja käyttötiedot:
Käsiteltävä aine 		
Kuljetuskapasiteetti 		______m³/h
Kiintoainepitoisuus		______%
Lämpötila 		______°C
pH-arvo 		______


ATEX-malli:   kyllä  / ei
· Vyöhyke: 1  
· Lämpötilaluokka: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Kestää kuivakäynnin
Tiiviste patruunayksikkönä

Materiaalit ja rakenne
Ripper-roottorit		erittäin kulutuskestävä erikoisteräs
Leikkuuterän leveys	___ mm
Roottorin rakenne:		monoliittinen
Nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
Kotelon osat    		Teräs 
Suojalevyt           	erittäin kulutuskestävä erikoisteräs
Akselitiiviste 	Keskustäytteinen liukurengastiiviste, 
			tiivistyskammio ja 
			vuodonilmaisimella
Liukurengaspari 	lohkorenkaan ja Duronitin yhdistelmä, jossa NBR-O-rengas
Nesteen kanssa kosketuksissa olevat 	O-renkaat  NBR

Valitut materiaalit / malli:
Ripper-roottorit                    _________________________________
Roottorin rakenne monoliittinen (yksiosainen)       kyllä    ei  
Leikkuuterän leveys        _________mm
Suojalevyt                    _________________________________
Liukurengaspari               _________________________________
Kotelon osat                    _________________________________


Käyttö
Upotettava litteä vaihdemoottori
Valmistaja 		Getriebebau Nord / EMOD
Malli 			________________
Teho  		__________ kW 
Lähtönopeus 	___________ r/min
Jännite 		___________ V
Taajuus 		50 Hz
Suojausluokka 		IP 55
ISO-luokka 		F
Lämpötila-anturi 	3

XRipper ja moottori on kytketty suoraan toisiinsa teräksisen (maalatun) vääntömomenttituen avulla. 


Seinäkiinnitys:  suora / pyöreä

XRipper SIK -mallissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinäkiinnike, jonka ansiosta laite voidaan asentaa suoraan kanavan ulostulon eteen. Ohjauskiskolla varustettu seinäkiinnike mahdollistaa koko XRipperin nostamisen kanavasta ylöspäin nostosangon avulla huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Kun silppuri otetaan uudelleen käyttöön, se lasketaan kiskoja pitkin takaisin konsoliin. Konsoli pitää sen itsestään paikallaan ilman, että lisävarmistusta tarvitaan. 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ohjauskiskon
Ohjauskiskon pituus: ___________ mm
Kanavan halkaisija:  _____________ mm


Kanavan muoto: avoin uoma
Kanavan leveys:  _____________ mm
Kanavan korkeus:   _____________ mm


Maalaus:
XRipper	:	+++KTL-pohjamaali teräksen suojaukseen++++, pintamaali 
		RAL3020, liikennepunainen
Käyttölaite:		teräksen suojapohjamaali, pintamaali 
		RAL3020, liikennepunainen

Kokonaispaino		_________________________
Mitat (PxLxK)     _________________________

Toimitetaan edellä kuvatun mukainen XRipper




Lisävarusteet:
Ohjaus asennettuna kytkentäkaappiin (ei ATEX XRC -mallia varten)
Sähkökaappi XRipper XRipper
Paikallinen ohjauspiste
Mitat (K x L x S): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiaali: teräs
XRipperin teho: 2,2 kW
XRipperin kuormapiiri: Suora
Sisältää ohjelmiston / tukoshallinnan



Ohjain, johon on asennettu ohjelmisto (ATEX XRC- ja ei-ATEX XRC -malleille)
Esiasennettu asennuskiskoon
Kytkentäkaappiin
Ohjausmoduuli
Tyyppi: XRipper PCU
Tiedonsiirto: ProfiNet
Etäohjausliitäntä: Tietoliikenteen kautta
Syöttöjännite: 24 V DC
Suojausluokka: IP20
Mitat (L x K x S): 95 x 128 x 46 mm
Asennustapa: DIN-kisko
Sisältää ohjelmiston / tukosten hallinnan


