Vogelsang-kierukkapumppu
on vaakasuoraan asennettu, kuivakäynnistyskestävä pyörivä mäntäpumppu.
Pumppu ja käyttölaite on asennettu ja kohdistettu yhteiselle, vääntöjäykälle galvanoidusta teräksestä valmistetulle konsolille ja yhdistetty joustavalla kytkimellä, johon kuuluu muovinen kytkinsuoja.

Prosessiolosuhteet:
Siirrettävä aine:		________________________
Tarvittava tilavuusvirtaus (tarvittaessa säätöalue – –):____________________
TS-pitoisuus:		_________________________
Nesteen lämpötila:	_________________________
Paine tulopuolella:	_________________________
Paine ulostulossa:	_________________________
Paine-ero:		_________________________

Malli ja materiaalit:
Valmistaja:		 Vogelsang
Malli:			VX136 Q
Valittu merkki:	___________________
Valittu malli:		___________________
Pumpun kierrosluku:	___________________
Tehonkulutus:	___________________
Valittu käyttöteho:_________________
Suurin pallon läpimitta: 40 mm
Pumppukammion akselin halkaisija: 60 mm

Pumppu:
Kotelon puolikuoret:		säädettävät kotelon puolikuoret GG-25-valuraudasta
Kotelon aksiaalinen suojaus:		suojalevyt HVSS-materiaalista
Pyörivä mäntä:			nelisiipiset HiFlo-mäntät, joiden geometria estää pulsaatiot, valmistettu NBR-materiaalista
Laakerointi:			yksipuolinen laakerointi nopeaa mäntänvaihtoa varten
Akseli:				kestävä ja murtumaton akseli
Akselin tiiviste:		tiiviste patruunayksikkönä
				Materiaali: lohkorengas 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Tiivisteen tarkastus:		liukurengastiivisteen optinen tarkastus paineistettua tiivistekammiosäiliötä käyttäen
Korroosiosuojaus:		2-komponenttinen pohja- ja pintamaalaus
				Pumppu ja moottori värissä RAL 3020 (liikennepunainen)
Huolto:			QuickService-konsepti
Liitännät:
Liitäntätyyppi:		___________________
Liitäntästandardi:	EN1092-1/11 PN16
Liitännän koko:	___________________
Materiaali:		___________________


Käyttö:
Suoravaihteinen moottori

Valmistaja:		Getriebebau Nord
Malli:			_________________________
Käyttöteho:	_________________________
Lähtönopeus:		_________________________
ISO-luokka:			F
Suojausluokka:			IP55
Jännite:			400/690 V
Taajuus:			50 Hz
Käämin suojaus:		3 kylmäjohtolämpötila-anturia
Säätöalue taajuusmuuttajakäytössä: 	___________________________

Toimita edellä kuvattu pumppujärjestelmä.


Lisävarusteet:

InjectionSystem
Kotelon puolikuoret, joiden ympäröintikulma on suurennettu vähintään 190°:een 

Edut:
· Parempi hyötysuhde
· Parempi imukäyttäytyminen
· Mäntien pidempi käyttöikä
· Parempi kestävyys vieraiden esineiden suhteen



Radiaaliset suojalevyt
Pumpun kotelo, jossa on modulaarinen InjectionSystem ja radiaaliset suojalevyt. Huolto on mahdollista ilman, että pumppua tarvitsee irrottaa putkistosta.


Kuivakäyntisuojaus
Pumppu toimitetaan valmiiksi asennetulla lämpötila-anturilla, joka valvoo pumpun lämpötilaa.
Toimitukseen kuuluu 5 m:n kaapeli ja sopiva näyttölaite, joka on tarkoitettu asennettavaksi etupaneeliin. Näyttölaite toimitetaan irrallisena.

Malli PT100:		___________________________
Malli PT100:		___________________________

Lämpötilansäätimen merkki:________________________
Lämpötilansäätimen malli:	___________________________



Digitaalinen paineenvalvonta
Maksimipaineen katkaisija ja paineanturi säätöä varten
2 digitaalista lähtöä, 1 analoginen lähtö
3-numeroinen LED

Paineenvalvontalaitteen merkki:_______________________
Paineenvalvonnan tyyppi:___________________________

