XRipper XRP

Marka:	Vogelsang
Typ:		XRP __________ Q

Dwuwałowy rozdrabniacz do rozdrabniania gruboziarnistych i stałych materiałów w strumieniu cieczy.
W pionowej, zajmującej mało miejsca konstrukcji z napędem umieszczonym bezpośrednio nad komorą rozdrabniająca. Kompaktowa konstrukcja o niewielkich wymiarach, przeznaczona do montażu w rurociągach.

Skuteczna ochrona przed zatorami i zablokowaniami w rurociągach, pompach i armaturze
Ekonomiczne przetwarzanie substancji stałych w mediach płynnych
Nadaje się do różnych gruboziarnistych i stałych substancji

Dane projektowe i eksploatacyjne:
Przepływany czynnik 		
Przepływ 		______m³/h
Zawartość substancji stałych		______%
Temperatura 		__________°C
Wartość pH 		___________
Ciśnienie robocze             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Uszczelnienie w postaci wkładu
Solidne, monolityczne (jednoczęściowe) wirniki
Wirniki Ripper można zdemontować bez konieczności demontażu rurociągów

Materiały i wykonanie
Wirniki rozdrabniacza		specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie
Szerokość ostrza	_____ mm
Konstrukcja wirnika		monolityczna
Części mające kontakt z cieczą
Elementy obudowy		______________
Płyty ochronne		stal specjalna o wysokiej odporności na zużycie
Uszczelnienie wału	Uszczelnienie ślizgowe chłodzone mediumem
			z komorą uszczelniającą oraz 
			wskaźnikiem wycieku
Para pierścieni uszczelniających	Pierścień blokowy/Duronit z pierścieniem O-ring z NBR
W kontakcie z cieczą
O-ringi		NBR

Przyłącza
Złącza XRipper z nóżkami
Materiał		_____________________
Wlot			kompatybilny z DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Wylot			kompatybilny z DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Po stronie wlotowej 
Skrzynka przyłączeniowa  		 tak ___  nie ___



Napęd
Silnik z przekładnią płaską
Producent 		Getriebebau Nord
Typ 			________________
Moc  		___________ kW 
Prędkość obrotowa na wyjściu 	___________ obr./min
Napięcie 		400 V
Częstotliwość 		50 Hz
Stopień ochrony 		IP 55
Klasa ISO 		F
Czujnik temperatury 	3

XRipper i silnik są połączone bezpośrednio za pomocą stalowego (lakierowanego) wspornika momentu obrotowego. 

Lakierowanie:
XRipper	:	Podkład ochronny do stali, warstwa wierzchnia 
		RAL3020, czerwony drogowy
Napęd:	Podkład ochronny do stali, warstwa wierzchnia 
		RAL 3020, czerwony drogowy

Masa całkowita		_________________________
Wymiary (dł. x szer. x wys.)     _________________________

Dostarczyć XRipper zgodnie z powyższym opisem


Opcje:
Sterowanie zamontowane w szafie sterowniczej
Szafa sterownicza XRipper XRipper
Lokalny panel sterowania
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiał: stal
Moc urządzenia XRipper: 2,2 kW
Obwód obciążenia XRipper: bezpośredni
W zestawie oprogramowanie / system zarządzania zablokowaniami


Sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem
Wstępnie zmontowany na szynie nośnej do montażu
W szafę sterowniczą
Moduł sterujący
Typ: XRipper PCU
Komunikacja danych: ProfiNet
Interfejs zdalnego sterowania: poprzez komunikację danych
Napięcie zasilania: 24 V DC
Stopień ochrony: IP20
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 128 x 46 mm
Sposób montażu: szyna DIN
W zestawie oprogramowanie / zarządzanie blokadami
