XRipper XRC__________QD

Marka:			Vogelsang
Typ:			XRC________QD

Rozdrabniacz dwuwałowy w kompaktowej, zajmującej mało miejsca wersji, przeznaczony do rozdrabniania gruboziarnistych i stałych substancji w instalacjach kanalizacyjnych
Skuteczna ochrona przed zatorami i zablokowaniami w rurociągach, pompach i armaturze
Ekonomiczne przetwarzanie substancji stałych w cieczach
Nadaje się do różnych materiałów gruboziarnistych i stałych
Wersja z zestawem Sewer Integration Kit do montażu w studzienkach lub kanałach

Dane projektowe i eksploatacyjne:
Przepompowywany płyn 		
Przepływ 		______m³/h
Zawartość cząstek stałych		______%
Temperatura 		______°C
Wartość pH 		______


Wersja ATEX:   tak  / nie
· Strefa: 1  
· Klasa temperaturowa: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Odporny na pracę na sucho
Uszczelnienie w postaci wkładu

Materiały i wykonanie
Wirniki Ripper		specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie
Szerokość ostrza tnącego	___ mm
Konstrukcja wirnika:		monolityczna
Części obudowy 
Elementy obudowy    		Stal 
Płyty ochronne           	specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie
Uszczelnienie wału 	Uszczelnienie mechaniczne chłodzone medium, 
			z komorą uszczelniającą oraz 
			wskaźnikiem wycieku
Para pierścieni uszczelniających 	Pierścień blokowy/Duronit z pierścieniem O-ring z NBR
O-ringi stykające się z cieczą 	O-krążki  NBR

Wybrane materiały / wykonanie:
Wirniki typu Ripper                    _________________________________
Konstrukcja wirnika monolityczna (jednoczęściowa)       tak    nie  
Szerokość ostrza        _________mm
Płyty ochronne                    _________________________________
Para pierścieni ślizgowych               _________________________________
Elementy obudowy                    _________________________________


Napęd
Silnik z przekładnią płaską w wersji zanurzeniowej
Producent 		Getriebebau Nord / EMOD
Typ 			________________
Moc  		__________ kW 
Prędkość obrotowa na wale wyjściowym 	___________ obr./min
Napięcie 		___________ V
Częstotliwość 		50 Hz
Stopień ochrony 		IP 55
Klasa ISO 		F
Czujnik temperatury 	3

XRipper i silnik są połączone bezpośrednio za pomocą stalowego (lakierowanego) wspornika momentu obrotowego. 


Mocowanie ścienne: proste / okrągłe

Model XRipper SIK jest wyposażony w uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, dzięki czemu można go zamontować bezpośrednio przed wylotem kanału. Uchwyt ścienny z szyną prowadzącą umożliwia podniesienie całego urządzenia XRipper z kanału za pomocą uchwytu podnoszącego w celu przeprowadzenia serwisu i konserwacji. Gdy rozdrabniacz ma być ponownie użyty, wsuwa się go z powrotem do konsoli za pomocą szyn. Konsola utrzymuje go samoczynnie w pozycji, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia. 
wraz z szyną prowadzącą ze stali nierdzewnej
Długość szyny prowadzącej: ___________ mm
Średnica szybu:  _____________ mm


Wersja kanału: otwarta rynna
Szerokość kanału:  _____________ mm
Wysokość kanału:   _____________ mm


Lakierowanie:
XRipper	:	+++Podkład KTL do ochrony stali++++, warstwa wierzchnia 
		RAL3020, czerwony drogowy
Napęd:		Podkład ochronny do stali, powłoka nawierzchniowa 
		RAL 3020, czerwony drogowy

Masa całkowita		_________________________
Wymiary (dł. x szer. x wys.)     _________________________

Dostarczyć XRipper zgodnie z powyższym opisem




Opcje:
Sterowanie zamontowane w szafie sterowniczej (nie dotyczy modelu ATEX XRC)
Szafa sterownicza XRipper XRipper
Lokalny panel sterowania
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiał: stal
Moc urządzenia XRipper: 2,2 kW
Obwód obciążenia XRipper: bezpośredni
W zestawie oprogramowanie / system zarządzania blokadami



Sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem (dla XRC zgodnego z ATEX oraz XRC niezgodnego z ATEX)
Wstępnie zmontowany na szynie nośnej do montażu
W szafę sterowniczą
Moduł sterujący
Typ: XRipper PCU
Komunikacja danych: ProfiNet
Interfejs zdalnego sterowania: poprzez komunikację danych
Napięcie zasilania: 24 V DC
Stopień ochrony: IP20
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 128 x 46 mm
Sposób montażu: szyna DIN
W zestawie oprogramowanie / zarządzanie blokadami


