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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Pozycja przetargowa: rozdrabniacz na mokro z separatorem ciężkich frakcji
Rozdrabniacz na mokro z wbudowanym separatorem ciężkich frakcji, automatyczną regulacją siły cięcia oraz trybem pracy Eco zoptymalizowanym pod kątem zużycia energii, w którym wydajność rozdrabniania jest dostosowywana w zależności od medium i procesu.
Rozdrabniacz mokry powinien być zaprojektowany do montażu w rurociągu lub w przewidzianym odcinku technologicznym oczyszczalni ścieków i ma za zadanie chronić pompy, armaturę, rurociągi oraz agregaty przed zanieczyszczeniami. Konstrukcja musi umożliwiać bezpieczną, energooszczędną i niewymagającą częstej konserwacji pracę. Praca urządzenia może odbywać się albo w trybie ciągłym, albo w trybie ekologicznym, zoptymalizowanym pod kątem zużycia energii i dostosowanym do zapotrzebowania.
Maszyna powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jednostka rozdrabniająca, separator substancji ciężkich oraz główne elementy obsługi i monitorowania były łatwo dostępne. Konstrukcja musi umożliwiać szybką kontrolę, czyszczenie i konserwację w celu skrócenia przestojów i zmniejszenia nakładów związanych z konserwacją.
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Szczegółowy zakres
· Rozdrabniacz z tarczami perforowanymi i wbudowanym separatorem ciężkich zanieczyszczeń, przeznaczony do rozdrabniania włókien i oddzielania zanieczyszczeń z medium
· Łatwy i szybki dostęp do zespołu tnącego i separatora materiałów ciężkich
· Zintegrowane rozmieszczenie niezbędnych czujników
· Cyfrowe złącze do nadrzędnego systemu sterowania, służące do przekazywania komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o usterkach oraz funkcji resetowania
· Funkcja AutoReverse do zmiany kierunku obrotów w przypadku zablokowania
· Funkcja AutoSharp do automatycznej zmiany kierunku obrotów w celu wspomagania efektu samoostrzenia noży
· Automatyczna regulacja siły cięcia (ACC plus®)
· ConditionMonitoring do monitorowania stanu zużycia noży tnących
· Uszczelnienie mechaniczne bez przyłącza do płukania i wody blokującej
· Sterowanie zoptymalizowane pod kątem zużycia energii z aktywną regulacją prędkości obrotowej i pracą dostosowaną do zapotrzebowania
· Kompaktowa konstrukcja z obsługą bezpośrednio na maszynie
· Wybór trybu pracy: automatyczny, zatrzymanie, zdalny tryb automatyczny
· Wybór trybu pracy (Eco, Regular)
· Lokalna diagnostyka usterek
· Maszyna wstępnie zmontowana wraz z uruchomieniem fabrycznym
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Wymagania dotyczące redukcji zużycia energii, zużycia i nakładów na konserwację
Aby osiągnąć pracę zoptymalizowaną pod kątem zużycia energii i zużycia, rozdrabniacz na mokro musi posiadać tryb pracy Eco. Tryb ten optymalizuje pracę, ponieważ rozdrabniacz działa w zależności od zapotrzebowania i aktywnie dostosowuje prędkość obrotową do stanu procesu.
Muszą być uwzględnione co najmniej:
· Automatyczną regulację mocy w zależności od medium, zapewniającą rozdrabnianie dostosowane do zapotrzebowania przy zmniejszonym zużyciu energii i części zużywających się (tryb ECO)
· Wykrywanie zatorów i funkcja cofania w wszystkich trybach pracy
Warunki eksploatacji
Projekt rozdrabniacza mokrego musi opierać się na poniższych danych eksploatacyjnych.
Materiał	______
Wydajność:	______ m³/h
Lepkość:	dobrze płynna
Temperatura:	______°C
Zawartość substancji stałych:	______ % TS (substancja sucha)
Maksymalna średnica ziarna dla sita tnącego:	______ mm
Gęstość:	______ kg/m³
Wartość pH:	______
Ciśnienie robocze:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Parametry techniczne
Rozdrabniacz na mokro musi posiadać co najmniej następujące parametry techniczne:
Materiały i konstrukcja głowicy tnącej
Materiał obudowy:	__________
Optymalnie dopasowane geometrie sita tnącego i wirnika nożowego

Noże tnące:
· Materiał:				hartowana stal nierdzewna
· Samonastawne
· Osiadające na łożyskach wahadłowych
Sito tnące:
· Materiał
☐stal specjalna o wysokiej odporności na zużycie
☐stal nierdzewna 
· Prześwit kulowy			____ mm
· Kąt cięcia				20°
Para pierścieni ślizgowych ___________ z pierścieniem O-ring z NBR
O-ringi stykające się z medium: NBR

Separator z przyłączami
Materiał:	___________

Strona ssąca / tłoczna
Norma kołnierzowa	Kołnierz kombinowany zgodny z normami EN, ANSI
Klasa ciśnienia	PN______
Rozmiar kołnierza	DN______

Otwór czyszczący:	___________  Kołnierz kwadratowy

Napęd
Silnik z przekładnią płaską
Marka:	Getriebebau NORD
Typ:	_______
Moc napędowa: 	_______ kW
Prędkość obrotowa na wyjściu (50 Hz)			_______ min⁻¹
Klasa ISO:						F
Stopień ochrony:						IP55
Napięcie:						400 V
Częstotliwość:						50 Hz
Ochrona uzwojenia:					3 czujniki temperatury z termistorem
· Lakierowanie należy wykonać w następujący sposób: RAL 3020 – czerwony drogowy lub specjalne wykończenie lakiernicze dostosowane do projektu: RAL ______
Cała maszyna
· Masa agregatu = _____ kg
· Wymiary dł. x szer. x wys. = _________ mm x _________ mm x _________ mm


Dostarczyć rozdrabniacze na mokro zgodnie z powyższym opisem
Liczba sztuk:		______
Cena jednostkowa:		______ €
Cena całkowita:		______ €
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