XRipper XRP

Merk:	Vogelsang
Type:		XRP __________ Q

Tweassige versnipperaar voor het versnipperen van grove en vaste stoffen in een vloeistofstroom.
In verticale, ruimtebesparende uitvoering met een aandrijving die direct boven de vermalingskamer is geplaatst. Compacte bouwvorm met een gering vloeroppervlak voor inbouw in leidingen.

Efficiënte bescherming tegen verstoppingen en blokkades in leidingen, pompen en armaturen
Economische verwerking van vaste stoffen in vloeibare media
Geschikt voor diverse grove en vaste stoffen

Ontwerp- en bedrijfsgegevens:
Te verpompen medium 		
Doorvoercapaciteit 		______m³/h
Aandeel vaste stoffen		______%
Temperatuur 		__________ °C
pH-waarde 		___________
Werkdruk             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Afdichting als cartridge-eenheid
Robuuste monolithische (uit één stuk bestaande) rotoren
Ripper-rotoren kunnen worden gedemonteerd zonder de leidingen te demonteren

Materialen en uitvoering
Ripper-rotoren		zeer slijtvast speciaal staal
Breedte van de snijmessen	_____ mm
Rotorontwerp		monolithisch
Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen
Behuizingsonderdelen		______________
Beschermplaten		zeer slijtvast speciaal staal
Asafdichting	Glijringafdichting, door het medium gekoeld
			met afdichtingskamer en 
			lekkage-indicator
Glijringcombinatie	Blokringen/Duronit met NBR-O-ring
In contact met vloeistof
O-ringen		NBR

Aansluitingen
XRipper-aansluitingen met stelvoetjes
Materiaal		_____________________
Inlaat			compatibel met DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Uitlaat			compatibel met DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Aan de inlaatzijde 
Aansluitdoos  		 ja ___  nee ___



Aandrijving
Vlakke motorreductor
Fabrikant 		Getriebebau Nord
Type 			________________
Vermogen  		___________ kW 
Uitgaand toerental 	___________ t/min
Spanning 		400 V
Frequentie 		50 Hz
Beschermingsklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperatuursensor 	3

De XRipper en de motor zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een stalen (gelakte) koppelsteun. 

Lak:
XRipper	:	grondverf voor staalbescherming, afwerklaag 
		RAL 3020, verkeersrood
Aandrijving:	Grondverf voor staalbescherming, afwerklaag 
		RAL 3020, verkeersrood

Totaalgewicht		_________________________
Afmetingen (LxBxH)     _________________________

XRipper leveren zoals eerder beschreven


Opties:
Besturing gemonteerd in de schakelkast
Schakelkast XRipper XRipper
Bedieningspaneel ter plaatse
Afmetingen (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiaal: staal
Vermogen XRipper: 2,2 kW
Belastingscircuit XRipper: direct
Inclusief software / blokkeringsbeheer


Controller met geïnstalleerde software
Voorgemonteerd op draagrail voor inbouw
In een schakelkast
Besturingsmodule
Type: XRipper PCU
Datacommunicatie: ProfiNet
Interface voor afstandsbediening: via datacommunicatie
Voedingsspanning: 24 V DC
Beschermingsklasse: IP20
Afmetingen (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Montagewijze: DIN-rail
Inclusief software / blokkade-beheer
