XRipper Giant 

Type: XRG __________ QD HCD / HCS

Merk:			Vogelsang
Type:			XRG ________ QD  

Tweassige vermaler in compacte, ruimtebesparende uitvoering voor het vermalen van grof en vast materiaal in rioolinstallaties
Efficiënte bescherming tegen verstoppingen en blokkades in leidingen, pompen en armaturen
Rendabele verwerking van vaste stoffen in vloeibare media
Geschikt voor diverse grove en vaste stoffen
Zelfreinigende doorstroomvergroting uitgevoerd als roterende zeeftrommel van roestvrij staal

Ontwerp- en bedrijfsgegevens:
Te verpompen medium 		
Doorvoercapaciteit 		______m³/u
Aandeel vaste stoffen		______%
Temperatuur 		______°C
pH-waarde 		______


ATEX-uitvoering:   ja  / nee
· Zone: 1  
· Temperatuurklasse: T4


Materialen en uitvoering
Ripperrotoren		zeer slijtvast speciaal staal
Rotorontwerp		monolithisch
Breedte van de snijmessen	____ mm
Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen 
Behuizingsonderdelen    		Staal 
Beschermplaten           	Zeer slijtvast speciaal staal
Asafdichting 	Glijringafdichting, mediumgekoeld, 
			met afdichtingskamer en 
			lekkage-indicator
Afdichtingsdrager 	C 45
Glijringcombinatie 	Blokringen/Duronit met NBR-O-ring
O-ringen die in contact komen met vloeistoffen 	O-ringen  NBR

Gekozen materialen / uitvoering:
Ripperrotoren                    _________________________________
Rotorontwerp monolithisch (uit één stuk)       ja    nee  
Breedte snijmessen        _________mm
Beschermplaten                    _________________________________
Glijringcombinatie               __________________________________
Behuizingsonderdelen                    ___________________________________


Aandrijving vermalingseenheid:
Vlakke motor met tandwielkast in dompeluitvoering
Fabrikant 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Vermogen  		__________ kW 
Uitgaand toerental 		___________ t/min
Spanning 		___________ V
Frequentie 		50 Hz
Beschermingsklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperatuursensor 	3


Doorstroomvergroting met aandrijving:
Zelfreinigende zeeftrommel in segmentopbouw
Roterende zeeftrommel: 		1 stuk (HCS) / 2 stuks (HCD)
Kogeldiameter: 			Ø 20 mm
Diameter:			Ø 400 mm
Materiaal: 			Roestvrij staal
Aandrijfvermogen:			0,25 kW
Beschermingsgraad motor:		IP68
Toerental:			14 1/min

Veiligheidsinstructies:
Toegang tot de X-Ripper moet tijdens het gebruik worden uitgesloten.
Het is uitgesloten dat de X-Ripper tijdens onderhoudswerkzaamheden in beweging komt.

Wandbevestiging:  recht 

De X-Ripper SIK is voorzien van een roestvrijstalen wandbevestiging, waardoor deze direct voor de uitlaat van een kanaal kan worden gemonteerd. Een wandbevestiging met geleiderail maakt het mogelijk om de complete X-Ripper voor service en onderhoud met behulp van de hijsbeugel omhoog uit het kanaal te tillen. Wanneer de versnipperaar weer in gebruik wordt genomen, wordt hij via de rails weer in de console geplaatst. Deze houdt hem automatisch op zijn plaats, zonder dat verdere beveiliging nodig is. 
incl. geleiderail van roestvrij staal
Lengte van de geleiderail: ___________ mm

Uitvoering kanaalvorm: open goot
Kanaalbreedte:  _____________ mm
Kanaalhoogte:   _____________ mm


Lakafwerking:
XRipper	:	+++KTL-grondlaag voor staalbescherming++++, afwerklaag 
		RAL3020, verkeersrood
Aandrijving:		Grondlaag staalbescherming, afwerklaag 
		RAL3020, verkeersrood

Totaalgewicht		_________________________
Afmetingen (LxBxH)     _________________________

XRipper leveren zoals hierboven beschreven




Controller met geïnstalleerde software (voor zowel ATEX XRC als niet-ATEX XRC)
Voorgemonteerd op draagrail voor inbouw
In een schakelkast
Besturingsmodule
Type: XRipper PCU
Datacommunicatie: ProfiNet
Interface voor afstandsbediening: via datacommunicatie
Voedingsspanning: 24 V DC
Beschermingsklasse: IP20
Afmetingen (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Montagewijze: DIN-rail
Inclusief software / blokkade-beheer


