XRipper XRC__________QD

Merk:			Vogelsang
Type:			XRC________QD

Tweassige versnipperaar in compacte, ruimtebesparende uitvoering voor het versnipperen van grof en vast materiaal in rioolinstallaties
Efficiënte bescherming tegen verstoppingen en blokkades in leidingen, pompen en armaturen
Rendabele verwerking van vaste stoffen in vloeibare media
Geschikt voor diverse grove en vaste stoffen
Uitvoering met Sewer Integration Kit voor inbouw in putten of rioleringen

Ontwerp- en bedrijfsgegevens:
Te verpompen medium 		
Doorvoercapaciteit 		______m³/h
Aandeel vaste stoffen		______%
Temperatuur 		______°C
pH-waarde 		______


ATEX-uitvoering:   ja  / nee
· Zone: 1  
· Temperatuurklasse: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Bestand tegen drooglopen
Afdichting als cartridge-eenheid

Materialen en uitvoering
Ripperrotoren		zeer slijtvast speciaal staal
Breedte van de snijmessen	___ mm
Rotorontwerp:		monolithisch
Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen 
Behuizingsonderdelen    		Staal 
Beschermplaten           	zeer slijtvast speciaal staal
Asafdichting 	Glijringafdichting, mediumgekoeld, 
			met afdichtingskamer en 
			lekkage-indicator
Glijringcombinatie 	Blokringen/Duronit met NBR-O-ring
O-ringen die in contact komen met de vloeistof 	O-ringen  NBR

Gekozen materialen / uitvoering:
Ripperrotoren                    _________________________________
Rotorontwerp monolithisch (uit één stuk)       ja    nee  
Breedte snijmessen        _________mm
Beschermplaten                    _________________________________
Glijringcombinatie               _________________________________
Behuizingsonderdelen                    _________________________________


Aandrijving
Vlakke motor met tandwielkast in dompeluitvoering
Fabrikant 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Vermogen  		__________ kW 
Uitgaand toerental 	___________ t/min
Spanning 		___________ V
Frequentie 		50 Hz
Beschermingsklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperatuursensor 	3

De XRipper en de motor zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een stalen (gelakte) koppelsteun. 


Wandbevestiging:  recht / rond

De XRipper SIK is voorzien van een wandbevestiging van roestvrij staal, waardoor deze direct voor de uitlaat van een kanaal kan worden gemonteerd. Een wandbevestiging met geleiderail maakt het mogelijk om de complete XRipper voor service en onderhoud met behulp van de hijsbeugel omhoog uit het kanaal te tillen. Wanneer de versnipperaar weer in gebruik wordt genomen, wordt hij via de rails weer in de console geschoven. Deze houdt hem automatisch op zijn plaats, zonder dat verdere beveiliging nodig is. 
incl. geleiderail van roestvrij staal
Lengte van de geleiderail: ___________ mm
Diameter schacht:  _____________ mm


Uitvoering kanaalvorm: open goot
Kanaalbreedte:  _____________ mm
Kanaalhoogte:   _____________ mm


Lakafwerking:
XRipper	:	+++KTL-grondlaag voor staalbescherming++++, afwerklaag 
		RAL3020, verkeersrood
Aandrijving:		Grondlaag staalbescherming, afwerklaag 
		RAL3020, verkeersrood

Totaalgewicht		_________________________
Afmetingen (LxBxH)     _________________________

XRipper leveren zoals eerder beschreven




Opties:
Besturing gemonteerd in de schakelkast (niet voor ATEX XRC)
Schakelkast XRipper XRipper
Bedieningspaneel ter plaatse
Afmetingen (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiaal: staal
Vermogen XRipper: 2,2 kW
Belastingscircuit XRipper: direct
Inclusief software / blokkeringsbeheer



Controller met geïnstalleerde software (voor ATEX XRC en niet-ATEX XRC)
Voorgemonteerd op draagrail voor inbouw
in een schakelkast
Besturingsmodule
Type: XRipper PCU
Datacommunicatie: ProfiNet
Interface voor afstandsbediening: via datacommunicatie
Voedingsspanning: 24 V DC
Beschermingsklasse: IP20
Afmetingen (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Montagewijze: DIN-rail
Inclusief software / blokkade-beheer


