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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Prestatiepost: natte versnipperaar met afscheiding van zware deeltjes
Natte versnipperaar met geïntegreerde afscheider voor zware deeltjes, automatische regeling van de snijkracht en energiegeoptimaliseerde Eco-modus, waarbij het versnipperingsvermogen wordt aangepast aan het medium en het proces.
De natte versnipperaar moet worden ontworpen voor inbouw in de leiding of in het daarvoor bestemde procesgedeelte van de zuiveringsinstallatie en dient pompen, armaturen, leidingen en aggregaten te beschermen tegen storende stoffen. De uitvoering moet een veilige, energie-efficiënte en onderhoudsarme werking mogelijk maken. De werking moet naar keuze plaatsvinden in een continu geregelde modus of in een energiegeoptimaliseerde, vraaggestuurde Eco-modus.
De machine moet zo zijn uitgevoerd dat de vermalingseenheid, de zware-deeltjesafscheider en de belangrijkste bedienings- en bewakingsfuncties gemakkelijk toegankelijk zijn. De constructie moet een snelle controle, reiniging en onderhoud mogelijk maken om stilstandtijden en onderhoudskosten te verminderen.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Serie
	☐RCQ ☐RCX

	Bouwgrootte
	__________


Gedetailleerde omvang
· Verschilperst met geïntegreerde zware-deeltjesafscheider voor het vermalen van vezels en het afscheiden van onzuiverheden uit het medium
· Eenvoudige en snelle toegang tot de snij-eenheid en de zware-deeltjesafscheider
· Geïntegreerde opstelling van de benodigde sensoren
· Digitale interface naar de bovenliggende besturing voor waarschuwings- en storingsmeldingen en een resetfunctie
· AutoReverse-functie voor het omkeren van de draairichting bij blokkades
· AutoSharp-functie voor automatische draairichtingswisseling ter ondersteuning van het zelfslijpende effect van de messen
· Automatische snijkrachtregeling (ACC plus®)
· ConditionMonitoring voor het bewaken van de slijtagetoestand van de snijmessen
· Glijringafdichting zonder spoel- en afsluitwateraansluiting
· Energie-geoptimaliseerde besturing met actieve toerentalregeling en behoefteafhankelijke werking
· Compacte opbouw met bediening direct op de machine
· Keuze van de bedrijfsmodus: automatisch, stop, automatisch op afstand
· Keuze van de bedrijfsmodus (Eco, Normaal)
· Lokale foutdiagnose
· Machine voorgemonteerd inclusief inbedrijfstelling in de fabriek
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Eisen voor het verminderen van energieverbruik, slijtage en onderhoudskosten
Om een energie- en slijtagegeoptimaliseerde werking te bereiken, moet de natte vermaler beschikken over een Eco-bedrijfsmodus. Deze modus optimaliseert de werking doordat de vermaler op basis van de behoefte draait en het toerental actief aanpast aan de processtatus.
Dit moet minimaal het volgende omvatten:
· Automatische, mediumafhankelijke vermogensaanpassing voor vermaling op basis van de behoefte, met een lager energieverbruik en minder slijtage (ECO-modus)
· Blokkeringsdetectie en omkeerfunctie in alle bedrijfsmodi
Bedrijfsomstandigheden
Het ontwerp van de natvermaler moet plaatsvinden op basis van de onderstaande bedrijfsgegevens.
Materiaal	______
Doorvoercapaciteit:	______ m³/u
Viscositeit:	goed vloeiend
Temperatuur:	______°C
Gehalte aan vaste stoffen:	______ % DS (droge stof)
Max. doorgang van de snijzeef:	______ mm
Dichtheid:	______ kg/m³
pH-waarde:	______
Werkdruk:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Technische kenmerken
De natte versnipperaar moet ten minste de volgende technische kenmerken hebben:
Materialen en uitvoering van de snijkop
Materiaal van de behuizing:	__________
Optimaal op elkaar afgestemde geometrieën van de snijzeef en de mesrotor

Snijmessen:
· Materiaal:				gehard roestvrij staal
· Zelfslijpend
· Schommelend gelagerd
Snijzeef:
· Materiaal
☐zeer slijtvast speciaal staal
☐roestvrij staal 
· Kogeldoorlaat			____ mm
· Snijhoek				20°
Glijringcombinatie ___________ met NBR-O-ring
O-ringen die in contact komen met het medium: NBR

Afscheider met aansluitingen
Materiaal:	___________

Zuig-/drukzijde
Flensnorm	Combinatieflens compatibel met EN, ANSI
Drukklasse	PN______
Flensmaat	DN______

Reinigingsopening:	___________  Vierkante flens

Aandrijving
Vlakke motorreductor
Merk:	Getriebebau NORD
Type:	_______
Aandrijfvermogen: 	_______ kW
Uitgaand toerental (50 Hz)			_______ min⁻¹
ISO-klasse:						F
Beschermingsklasse:						IP55
Spanning:						400 V
Frequentie:						50 Hz
Wikkelingsbescherming:					3 koudgeleider-temperatuursensoren
· De laklaag moet als volgt worden aangebracht: RAL 3020 verkeersrood of projectspecifieke speciale laklaag: RAL ______
De complete machine
· Gewicht van de aggregaat = _____ kg
· Afmetingen L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Lever natte vermalers zoals hierboven beschreven
Aantal stuks:		______
Eenheidsprijs:		______ €
Totaalprijs:		______ €
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