Vogelsang-roterende-zuigerpomp
als horizontaal opgestelde, drooglopingsbestendige roterende zuigerpomp.
De pomp en de aandrijving zijn gemonteerd op een gemeenschappelijke, torsiestijve console van verzinkt staal, uitgelijnd en verbonden met een elastische koppeling inclusief koppelingsbescherming van kunststof.

Procesomstandigheden:
Vloeistof:		________________________
Vereiste volumestroom (eventueel regelbereik van – tot):____________________
TS-gehalte:		_________________________
Temperatuur van het medium:	_________________________
Inlaatdruk:	_________________________
Druk aan de uitlaat:	_________________________
Drukverschil:		_________________________

Uitvoering en materialen:
Merk:		 Vogelsang
Type:			VX136 Q
Gekozen merk:	___________________
Gekozen type:		___________________
Pomptoerental:	___________________
Vermogensbehoefte:	___________________
Gekozen aandrijfvermogen:_________________
Max. doorgang voor kogels: 40 mm
Asdiameter pompkamer: 60 mm

Pomp:
Behuizingshelften:		verstelbare behuizingshelften van GG-25
Axiale behuizingsbescherming:		beschermplaten van HVSS
Rotatiezuigers:			viervleugelige HiFlo-zuigers met pulsatievrije geometrie van NBR
Lagering:			eenzijdige lagering voor snelle zuigerwissel
As:				robuuste en breukvaste as
Asafdichting:		afdichting als cartridge-eenheid
				Materiaal: blokring 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Afdichtingscontrole:		optische controle van de glijringafdichting door middel van een onder druk staande afdichtingskamer
Corrosiebescherming:		tweecomponenten grond- en deklaag
				Pomp en motor in RAL 3020 (verkeersrood)
Onderhoud:			QuickService-concept
Aansluitingen:
Aansluitvorm:		___________________
Aansluitnorm:	EN1092-1/11 PN16
Aansluitmaat:	___________________
Materiaal:		___________________


Aandrijving:
Tandwielmotorreductor

Merk:		Getriebebau Nord
Type:			_________________________
Aandrijfvermogen:	_________________________
Uitgaand toerental:		_________________________
ISO-klasse:			F
Beschermingsklasse:			IP55
Spanning:			400/690 V
Frequentie:			50 Hz
Wikkelingsbescherming:		3 koudgeleider-temperatuursensoren
Regelbereik bij frequentieregelaarbedrijf: 	___________________________

De hierboven beschreven pompinstallatie leveren.


Opties:

InjectionSystem
Behuizingshelften met een vergrote omwikkelingshoek van minimaal 190° 

Voordelen:
· Verbeterd rendement
· Verbeterd zuiggedrag
· Langere levensduur van de zuigers
· Grotere ongevoeligheid voor vreemde voorwerpen



Radiale beschermplaten
Pompbehuizing met modulair InjectionSystem en radiale beschermplaten. Onderhoud mogelijk zonder de pomp uit de leiding te demonteren.


Drooglopbeveiliging
De pomp wordt geleverd met een kant-en-klare temperatuursensor voor het bewaken van de pomptemperatuur.
De levering omvat 5 m kabel en een geschikt uitleesapparaat met display voor inbouw in het frontpaneel. Het uitleesapparaat wordt los meegeleverd.

Type PT100:		___________________________
Type PT100:		___________________________

Merk temperatuurregelaar:________________________
Type temperatuurregelaar:	___________________________



Digitale drukbewaking
Uitschakeling bij maximale druk en drukmeting voor de regeling
2x digitale uitgang, 1x analoge uitgang
3-cijferige LED

Merk drukbewaking:_______________________
Type drukbewaking:___________________________

