Vogelsang forgórobosztos szivattyú
vízszintesen elhelyezett, szárazfutásnak ellenálló forgódugattyús szivattyú.
A szivattyú és a hajtás egy közös, torzításálló, horganyzott acél konzolra van felszerelve, beállítva és rugalmas tengelykapcsolóval, műanyag tengelykapcsoló-védővel összekötve.

Folyamatfeltételek:
Szállított közeg:		________________________
Szükséges térfogatáram (esetleg szabályozási tartomány –tól –ig):____________________
TS-tartalom:		_________________________
Közeg hőmérséklete:	_________________________
Bemeneti nyomás:	_________________________
Kimeneti nyomás:	_________________________
Nyomáskülönbség:		_________________________

Kivitel és anyagok:
Gyártmány:		 Vogelsang
Típus:			VX100 Q
Kiválasztott gyártó:	___________________
Kiválasztott típus:		___________________
Szivattyú fordulatszáma:	___________________
Teljesítményigény:	___________________
Kiválasztott hajtómű teljesítmény:_________________
Max. golyóátmérő: 20 mm
A szivattyúkamra tengelyátmérője: 45 mm

Szivattyú:
Házfélhéjak:		állítható házfélhéjak GG-25-ből
Axiális házvédelem:		HVSS védőlemezek
Forgó dugattyúk:			négy szárnyas, pulzációmentes geometriájú HiFlo dugattyúk NBR anyagból
Csapágyazás:			egyoldalas csapágyazás a dugattyúk gyors cseréjéhez
Tengely:				robusztus és törésbiztos tengely
Tengelytömítés:		Tömítés patronos kialakításban
				Anyag: 1.4301 Cr2O3 / Duronit blokkgyűrű
Tömítésellenőrzés:		a csúszógyűrűs tömítés optikai ellenőrzése nyomás alá helyezett tömítőkamra-tartály segítségével
Korrózióvédelem:		kétkomponensű alap- és fedőbevonat
				Szivattyú és motor RAL3020 (közlekedési piros) színben
Karbantartás:			QuickService koncepció
Csatlakozások:
Csatlakozási forma:		___________________
Csatlakozási szabvány:	EN1092-1/11 PN16
Csatlakozási méret:	___________________
Anyag:		___________________


Hajtás:
Hengeres fogaskerék-hajtómotor

Gyártmány:		Getriebebau Nord
Típus:			_________________________
Hajtóteljesítmény:	_________________________
Kimeneti fordulatszám:		_________________________
ISO-osztály:			F
Védelmi osztály:			IP55
Feszültség:			400/690 V
Frekvencia:			50 Hz
Tekercsvédelem:		3 hidegvezetékes hőmérséklet-érzékelő
Szabályozási tartomány frekvenciaváltó üzemmódban: 	___________________________

A korábban leírt szivattyúrendszer szállítása.


Opciók:

InjectionSystem
Házfélhéjak megnövelt, legalább 190°-os átfogási szöggel 

Előnyök:
· Jobb hatékonyság
· Jobb szívási teljesítmény
· Hosszabb dugattyúélettartam
· Jobb ellenállás az idegen testekkel szemben



Radiális védőlemezek
Szivattyúház moduláris InjectionSystem rendszerrel és radiális védőlemezekkel. Karbantartás a szivattyú csővezetékből való kiszerelése nélkül is lehetséges.


Szárazfutás elleni védelem
A szivattyút előre felszerelt hőmérséklet-érzékelővel kell szállítani a szivattyú hőmérsékletének figyelemmel kísérésére.
A szállítási csomag tartalmaz egy 5 m-es kábelt és egy megfelelő, kijelzővel ellátott kijelzőegységet, amely az előlapi beépítésre alkalmas. A kijelzőegységet külön csomagolva szállítjuk.

PT100 típus:		___________________________
PT100 típus:		___________________________

Hőmérséklet-szabályozó gyártmánya:________________________
Hőmérséklet-szabályozó típusa:	___________________________



Digitális nyomásfigyelés
Maximális nyomáslekapcsolás és nyomásmérés a szabályozáshoz
2x digitális kimenet, 1x analóg kimenet
3 számjegyű LED

Nyomásfigyelő gyártója:_______________________
A nyomásfigyelő típusa:___________________________

