XRipper XRP

品牌：	Vogelsang
型号：		XRP __________ Q

双轴破碎机，用于在液流中破碎粗大及固体物料。
采用垂直、节省空间的设计，驱动装置直接位于粉碎腔正上方。结构紧凑，占地面积小，适合管道内安装。

有效防止管道、泵和阀门中的堵塞和阻塞
在液体介质中经济高效地处理固体物质
适用于各种粗大颗粒和固体物质

设计与运行参数：
输送介质 		
处理量 		______m³/h
固体含量		______%
温度 		__________°C
pH值 		___________
工作压力             	_____________

福格桑 XRipper XRP
卡匣式密封单元
坚固的一体式（单件式）转子
无需拆卸管道即可拆卸Ripper转子

材料与结构
Ripper转子		超高耐磨特种钢
切刀宽度	_____ mm
转子设计		整体式
与液体接触的
壳体部件		______________
防护板		超高耐磨特种钢
轴密封	介质冷却式机械密封
			带密封腔和 
			泄漏指示器
滑环组合	块状环/杜罗尼特，配NBR O型圈
与液体接触
O型圈		NBR

连接件
带支撑脚的XRipper接头
材料		_____________________
入口			兼容 DN _____ EN1092-1/11，PN ___
出口			兼容 DN _____ EN1092-1/11，PN ___
进水侧 
  		 连接盒 是 ___  否 ___



驱动装置
扁平齿轮减速电机
制造商 		Getriebebau Nord
型号 			________________
功率  		___________ 千瓦 
输出转速 	___________ 转/分
电压 		400 V
频率 		50 Hz
防护等级 		IP 55
ISO等级 		F
温度传感器 	3

XRipper与电机通过一个钢制（喷漆）扭矩支撑直接连接。 

涂装：
XRipper	：	钢材保护底漆，面漆 
		RAL3020，交通红
驱动系统：	钢材防护底漆，面漆 
		RAL3020，交通红

总重量		_________________________
尺寸（长×宽×高）     _________________________

按前述说明提供XRipper


选项：
控制柜内安装的控制系统
XRipper 控制柜 XRipper
现场操作台
尺寸（高×宽×深）：500 mm × 500 mm × 210 mm
材质：钢
XRipper功率：2.2 kW
XRipper 负载电路：直接
包含软件/堵塞管理


已安装软件的控制器
预装在安装导轨上，便于安装
安装于控制柜内
控制模块
型号：XRipper PCU
数据通信：ProfiNet
远程控制接口：通过数据通信
供电电压：24V DC
防护等级：IP20
尺寸（宽×高×深）：95 × 128 × 46 毫米
安装方式：DIN导轨
包含软件/堵塞管理功能
