XRipper Giant 

型号：XRG __________ QD HCD / HCS

品牌：			Vogelsang
型号：			XRG ________ QD  

紧凑型、节省空间的双轴粉碎机，用于粉碎管道内装置中的粗大及固体物料
有效防止管道、水泵及阀门发生堵塞和阻塞
在液体介质中经济高效地处理固体物质
适用于各种粗大物料和固体物质
采用不锈钢旋转筛鼓结构的自清洁式流量扩宽装置

设计与运行参数：
输送介质 		
处理量 		______m³/h
固体含量		______%
温度 		______°C
pH值 		______


ATEX 认证：   是  / 否
· 区域：1  
· 温度等级：T4


材料与结构
破碎转子		高耐磨特种钢
转子设计		整体式
切割刀片宽度	____ 毫米
与液体接触的 
与液体接触的    		钢 
防护板           	高耐磨特种钢
轴密封 	介质冷却式机械密封， 
			带密封腔和 
			泄漏指示器
密封座 	C 45
滑环组合 	块状环/杜罗尼特，配NBR O型圈
与液体接触的 	O型圈  NBR

选定材料/型号：
撕裂转子                    _________________________________
转子设计为整体式（单件）       是    否  
切割刀片宽度        _________mm
保护板                    _________________________________
滑环对               __________________________________
机壳部件                    ___________________________________


破碎单元驱动装置：
浸入式扁平减速电机
制造商 		Getriebebau Nord / EMOD
型号 			________________
功率  		__________ 千瓦 
输出转速 		___________ 转/分
电压 		___________ V
频率 		50 Hz
防护等级 		IP 55
ISO等级 		F
温度传感器 	3


带驱动装置的流量扩展装置：
分段式自清洁筛鼓
旋转筛鼓： 		1个（HCS）/ 2个（HCD）
球体通过孔径： 			Ø 20 毫米
直径：			Ø400 毫米
材质： 			不锈钢
驱动功率：			0.25 kW
电机防护等级：		IP68
转速：			14 转/分钟

安全注意事项：
运行期间严禁接近或接触X-Ripper。
在维护作业期间，必须确保X-Ripper不会意外启动。

壁挂安装：直挂式 

XRipper SIK 配备不锈钢壁挂支架，可直接安装在管道出口正前方。 带导轨的壁挂支架允许通过吊环将整个X-Ripper从管道中向上吊出，以便进行检修和维护。当需要再次使用粉碎机时，可通过导轨将其重新滑入支架内。该支架可自动将其固定在位，无需额外加固。 
含不锈钢导轨
导轨长度：___________ mm

沟渠类型：开放式沟槽
沟渠宽度：  _____________ mm
沟渠高度：   _____________ mm


涂装：
XRipper	：	+++KTL钢材防护底漆++++，面漆 
		RAL3020，交通红
驱动系统：		钢材保护底漆，面漆 
		RAL3020，交通红

总重量		_________________________
尺寸（长×宽×高）     _________________________

按前述规格交付XRipper




控制器已预装软件（适用于ATEX XRC及非ATEX XRC型号）
预装在安装导轨上，便于安装
安装于控制柜内
控制模块
型号：XRipper PCU
数据通信：ProfiNet
远程控制接口：通过数据通信
供电电压：24V DC
防护等级：IP20
尺寸（宽×高×深）：95 × 128 × 46 毫米
安装方式：DIN导轨
包含软件/堵塞管理功能


