XRipper XRC__________QD

品牌：			Vogelsang
型号：			XRC________QD

紧凑型、节省空间的双轴粉碎机，用于粉碎管道内装置中的粗大及固体物料
有效防止管道、水泵及阀门发生堵塞和阻塞
在液体介质中经济高效地处理固体物质
适用于各种粗大物料和固体物质
配备下水道集成套件，适用于检查井或下水道安装

设计与运行参数：
输送介质 		
处理量 		______m³/h
固体含量		______%
温度 		______°C
pH值 		______


ATEX 认证：   是  / 否
· 区域：1  
· 温度等级：T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
耐干运转
密封件采用卡匣式结构

材料与结构
Ripper转子		高耐磨特种钢
切割刀片宽度	___ mm
转子设计：		整体式
与液体接触的 
壳体部件    		钢 
防护板           	超高耐磨特种钢
轴密封 	介质冷却式机械密封， 
			带密封腔和 
			泄漏指示装置
滑环组合 	块状环/杜罗尼特，配NBR O型圈
与液体接触的 	O型圈  NBR

选定材料/型号：
撕裂转子                    _________________________________
转子设计为整体式（单件）       是    否  
切割刀片宽度        _________mm
防护板                    _________________________________
滑环对               _________________________________
机壳部件                    _________________________________


驱动装置
浸入式扁平减速电机
制造商 		Getriebebau Nord / EMOD
型号 			________________
功率  		__________ 千瓦 
输出转速 	___________ 转/分
电压 		___________ V
频率 		50 Hz
防护等级 		IP 55
ISO等级 		F
温度传感器 	3

XRipper与电机通过一个钢制（喷漆）扭矩支撑直接连接。 


壁挂安装：直型/圆形

XRipper SIK 配备不锈钢壁挂支架，因此可直接安装在管道出口正前方。 带导轨的壁挂支架允许通过吊环将整个 XRipper 从管道中向上吊出，以便进行检修和维护。当需要再次使用粉碎机时，可通过导轨将其重新滑入支架内。该支架可自动将其固定到位，无需额外加固。 
含不锈钢导轨
导轨长度：___________ mm
管道直径：_____________ mm


管道类型：开放式沟槽
沟渠宽度：_____________ mm
沟槽高度：   _____________ 毫米


涂装：
XRipper	：	+++KTL钢材防护底漆++++，面漆 
		RAL3020，交通红
驱动系统：		钢材保护底漆，面漆 
		RAL3020，交通红

总重量		_________________________
尺寸（长×宽×高）     _________________________

按前述说明提供XRipper




选项：
控制装置安装在控制柜内（不适用于 ATEX XRC）
XRipper 控制柜 XRipper
现场操作站
尺寸（高×宽×深）：500 mm × 500 mm × 210 mm
材质：钢
XRipper功率：2.2 kW
XRipper 负载电路：直接
包含软件/堵塞管理



已安装软件的控制器（适用于ATEX XRC及非ATEX XRC）
预装在安装导轨上，便于安装
安装于控制柜内
控制模块
型号：XRipper PCU
数据通信：ProfiNet
远程控制接口：通过数据通信
供电电压：24V DC
防护等级：IP20
尺寸（宽×高×深）：95 × 128 × 46 毫米
安装方式：DIN导轨
包含软件/堵塞管理功能


