Vogelsang 旋转活塞泵
是一款水平安装、耐干运转的旋转活塞泵。
泵体和驱动装置安装在共同的、抗扭刚性强的镀锌钢支架上，经过对中处理，并通过带塑料保护套的弹性联轴器连接。

工艺条件：
输送介质：		________________________
所需流量（如有，调节范围为——至）：____________________
TS含量：		_________________________
介质温度：	_________________________
入口压力：	_________________________
出口压力：	_________________________
压差：		_________________________

型号和材料：
品牌：		 Vogelsang
型号：			VX100 Q
所选品牌：	___________________
所选型号：		___________________
泵转速：	___________________
功率需求：	___________________
选定的驱动功率：_________________
最大球体通过直径：20 mm
泵腔轴径：45 mm

泵：
泵壳半壳：		由GG-25铸铁制成的可调节泵壳半壳
轴向泵壳保护：		HVSS材质的保护板
旋转活塞：			采用NBR材料、采用无脉动几何结构设计的四叶片HiFlo活塞
轴承：			单侧轴承设计，便于快速更换活塞
轴：				坚固且抗断裂的轴
轴密封：		采用卡匣式密封单元
				材料：1.4301 Cr2O3 块状环 / Duronit
密封检查：		通过加压密封腔对机械密封进行目视检查
防腐蚀：		双组分底漆和面漆
				泵和电机采用 RAL3020（交通红）涂装
维护：			QuickService 服务理念
连接方式：
连接形式：		___________________
连接标准：	EN1092-1/11 PN16
连接尺寸：	___________________
材料：		___________________


驱动方式：
直齿轮减速电机

品牌：		Getriebebau Nord
型号：			_________________________
驱动功率：	_________________________
输出转速：		_________________________
ISO等级：			F
防护等级：			IP55
电压：			400/690 V
频率：			50 Hz
绕组保护：		3 个冷导线温度传感器
变频器运行时的调节范围： 	___________________________

提供上述泵系统。


可选配置：

InjectionSystem
泵壳半壳的包角增大至至少190° 

优点：
· 效率提升
· 吸入性能更佳
· 活塞使用寿命更长
· 抗异物干扰能力更强



径向保护板
泵体采用模块化注塑系统和径向保护板。无需将泵从管道中拆卸即可进行维护。


干运转保护
泵应配备预装好的温度传感器，用于监测泵的温度。
供货范围包括5米长的电缆以及一款适用于前面板安装、带显示屏的合适分析仪。该分析仪为散装随附。

PT100型号：		___________________________
PT100型号：		___________________________

温度控制器品牌：________________________
温度控制器型号：	___________________________



数字压力监测
最大压力切断及用于调节的压力采集
2个数字输出端口，1个模拟输出端口
3位LED显示屏

压力监测设备品牌：_______________________
压力监测器型号：___________________________

