XRipper XRP

Marka:	Vogelsang
Model:		XRP __________ Q

Sıvı akışındaki iri ve katı maddeleri parçalamak için kullanılan çift şaftlı parçalayıcı.
Dikey, yerden tasarruf sağlayan tasarımda, tahrik sistemi doğrudan öğütme haznesinin üzerine yerleştirilmiştir. Boru hattına montaj için az yer kaplayan kompakt yapı.

Boru hatları, pompalar ve vanalarda tıkanma ve bloke olmalarına karşı etkili koruma
Sıvı ortamlardaki katı maddelerin ekonomik bir şekilde işlenmesi
Çeşitli iri ve katı maddeler için uygundur

Tasarım ve çalışma verileri:
Taşınan madde 		
Akış hızı 		______m³/h
Katı madde oranı		______%
Sıcaklık 		__________°C
pH değeri 		___________
Çalışma basıncı             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Kartuş ünitesi olarak conta
Sağlam monolitik (tek parça) rotorlar
Ripper rotorları, boru hatlarını sökmeye gerek kalmadan sökülebilir

Malzemeler ve Tasarım
Ripper rotorları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Kesme bıçağı genişliği	_____ mm
Rotor tasarımı		monolitik
Sıvıyla temas eden
Gövde parçaları		______________
Koruma plakaları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Mil contası	Ortamla soğutmalı kaymalı segman
			sızdırmazlık odası ve 
			sızıntı göstergesi
Kayan halka çifti	Blok halka/Duronit, NBR O-ringli
Sıvıyla temas eden
O-halkalar		NBR

Bağlantılar
XRipper, destek ayaklı bağlantılar
Malzeme		_____________________
Giriş			DN _____ EN1092-1/11, PN ___ ile uyumlu
Çıkış			DN _____ EN1092-1/11, PN ___ ile uyumlu
Giriş tarafında 
  		 bağlantı kutusu evet ___  hayır ___



Tahrik
Düz dişli motor
Üretici 		Getriebebau Nord
Tip 			________________
Güç  		___________ kW 
Çıkış devri 	___________ dev/dak
Gerilim 		400 V
Frekans 		50 Hz
Koruma sınıfı 		IP 55
ISO sınıfı 		F
Sıcaklık sensörü 	3

XRipper ve motor, çelikten (boyalı) bir tork desteği vasıtasıyla birbirine doğrudan bağlanmıştır. 

Boyama:
XRipper	:	Çelik koruma astarı, son kat boya 
		RAL3020, trafik kırmızısı
Tahrik:	Çelik koruma astarı, son kat boya 
		RAL3020, trafik kırmızısı

Toplam ağırlık		_________________________
Boyutlar (UxGxY)     _________________________

XRipper, daha önce açıklandığı gibi teslim edilecek


Seçenekler:
Kontrol paneli, kontrol dolabına monte edilmiş
XRipper kontrol panosu XRipper
Yerinde kumanda paneli
Boyutlar (Y x G x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Malzeme: Çelik
XRipper gücü: 2,2 kW
XRipper yük devresi: Doğrudan
Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil


Yazılım yüklü kontrol ünitesi
Montaj için taşıyıcı raya önceden monte edilmiş
Bir kontrol dolabına
Kontrol modülü
Tip: XRipper PCU
Veri iletişimi: ProfiNet
Uzaktan kumanda arayüzü: Veri iletişimi üzerinden
Besleme gerilimi: 24 V DC
Koruma sınıfı: IP20
Boyutlar (G x Y x D): 95 x 128 x 46 mm
Montaj türü: DIN rayı
Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil
