XRipper Giant 

Tip: XRG __________ QD HCD / HCS

Marka:			Vogelsang
Tip:			XRG ________ QD  

Kanal tesisatlarındaki iri ve katı maddeleri parçalamak için tasarlanmış, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çift şaftlı parçalayıcı
Boru hatları, pompalar ve vanalarda tıkanma ve blokajlara karşı etkili koruma
Sıvı ortamlardaki katı maddelerin ekonomik bir şekilde işlenmesi
Çeşitli iri ve katı maddeler için uygundur
Paslanmaz çelikten döner elek tamburu şeklinde tasarlanmış, kendi kendini temizleyen akış genişletici

Tasarım ve çalışma verileri:
Taşınan madde 		
Debi 		______m³/h
Katı madde oranı		______%
Sıcaklık 		______°C
pH değeri 		______


ATEX Sertifikalı:   evet  / hayır
· Bölge: 1  
· Sıcaklık sınıfı: T4


Malzemeler ve Tasarım
Ripper rotorları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Rotor tasarımı		monolitik
Kesme bıçağı genişliği	____ mm
Sıvıyla temas eden 
Gövde parçaları    		Çelik 
Koruma plakaları           	Yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Mil contası 	Ortamla soğutmalı kaymalı segman, 
			sızdırmazlık odalı ve 
			sızıntı göstergesi
Conta tutucusu 	C 45
Kayan halka çifti 	Blok halka/Duronit, NBR O-ringli
Sıvıyla temas eden 	O-halkalar  NBR

Seçilen malzemeler / Tasarım:
Ripper rotorları                    _________________________________
Monolitik (tek parça)  rotor tasarımı       evet    hayır  
Kesme bıçağı genişliği        _________mm
Koruma plakaları                    _________________________________
Kayan segman çifti               __________________________________
Gövde parçaları                    ___________________________________


Parçalama ünitesi tahriki:
Daldırma tipinde düz dişli motor
Üretici 		Getriebebau Nord / EMOD
Tip 			________________
Güç  		__________ kW 
Çıkış devri 		___________ dev/dk
Gerilim 		___________ V
Frekans 		50 Hz
Koruma sınıfı 		IP 55
ISO sınıfı 		F
Sıcaklık sensörü 	3


Motorlu akış genişletici:
Segmentli yapıda kendinden temizlemeli elek tamburu
Dönen elek tamburu: 		1 adet (HCS) / 2 adet (HCD)
Bilye geçiş çapı: 			Ø 20 mm
Çap:			Ø400 mm
Malzeme: 			Paslanmaz çelik
Tahrik gücü:			0,25 kW
Motor koruma sınıfı:		IP68
Devir sayısı:			14 1/dk

Güvenlik uyarıları:
Çalışma sırasında X-Ripper'a erişim ve giriş kesinlikle engellenmelidir.
Bakım çalışmaları sırasında X-Ripper'ın çalışmaya başlaması engellenmelidir.

Duvara montaj:  düz 

XRipper SIK, paslanmaz çelikten yapılmış bir duvar montaj aparatı içerir; bu sayede cihaz, bir kanalın çıkışının hemen önüne monte edilebilir. Kılavuz raylı bir duvar montaj aparatı, servis ve bakım amacıyla X-Ripper'ın tamamının kaldırma kolu vasıtasıyla kanaldan yukarı doğru kaldırılmasını sağlar. Öğütücü tekrar kullanıma sokulduğunda, raylar vasıtasıyla konsola geri yerleştirilir. Konsol, ek bir sabitleme gerektirmeden öğütücüyü otomatik olarak yerinde tutar. 
Paslanmaz çelik kılavuz ray dahil
Kılavuz ray uzunluğu: ___________ mm

Kanal şekli: açık oluk
Kanal genişliği:  _____________ mm
Kanal yüksekliği:   _____________ mm


Boyama:
XRipper	:	+++KTL çelik koruma astarı++++, son kat boya 
		RAL3020, trafik kırmızısı
Tahrik:		Çelik Koruma Astar, Son Kat Boya 
		RAL3020, trafik kırmızısı

Toplam ağırlık		_________________________
Boyutlar (UxGxY)     _________________________

XRipper, daha önce açıklandığı gibi teslim edilir




Yazılımı yüklenmiş kontrol ünitesi (ATEX XRC ve ATEX olmayan XRC için)
Montaj için taşıyıcı raya önceden monte edilmiş
Bir kontrol dolabına
Kontrol modülü
Tip: XRipper PCU
Veri iletişimi: ProfiNet
Uzaktan kumanda arayüzü: Veri iletişimi üzerinden
Besleme gerilimi: 24 V DC
Koruma sınıfı: IP20
Boyutlar (G x Y x D): 95 x 128 x 46 mm
Montaj türü: DIN rayı
Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil


