XRipper XRC__________QD

Marka:			Vogelsang
Model:			XRC________QD

Kanal tesisatlarındaki iri ve katı maddeleri parçalamak için tasarlanmış, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çift şaftlı parçalayıcı
Boru hatları, pompalar ve vanalarda tıkanma ve blokajlara karşı etkili koruma
Sıvı ortamlardaki katı maddelerin ekonomik bir şekilde işlenmesi
Çeşitli iri ve katı maddelere uygun
Kuyu veya kanal montajı için Sewer Integration Kit ile donatılmış model

Tasarım ve çalışma verileri:
Taşınan madde 		
Akış hızı 		______m³/h
Katı madde oranı		______%
Sıcaklık 		______°C
pH değeri 		______


ATEX Sertifikalı:   evet  / hayır
· Bölge: 1  
· Sıcaklık sınıfı: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Kuru çalışmaya dayanıklı
Kartuş ünitesi şeklinde conta

Malzemeler ve Tasarım
Ripper rotorları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Kesme bıçağı genişliği	___ mm
Rotor tasarımı:		monolitik
Sıvıyla temas eden 
Gövde parçaları    		Çelik 
Koruma plakaları           	yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Mil contası 	Ortamla soğutmalı kaymalı segman, 
			sızdırmazlık odalı ve 
			sızıntı göstergesi
Kayan halka çifti 	Blok halka/Duronit, NBR O-ringli
Sıvıyla temas eden 	O-halkalar  NBR

Seçilen malzemeler / Tasarım:
Ripper rotorları                    _________________________________
Monolitik (tek parça)  rotor tasarımı       evet    hayır  
Kesme bıçağı genişliği        _________mm
Koruma plakaları                    _________________________________
Kayan segman çifti               _________________________________
Gövde parçaları                    _________________________________


Tahrik
Daldırma tipinde düz dişli motor
Üretici 		Getriebebau Nord / EMOD
Tip 			________________
Güç  		__________ kW 
Çıkış devri 	___________ dev/dak
Gerilim 		___________ V
Frekans 		50 Hz
Koruma sınıfı 		IP 55
ISO sınıfı 		F
Sıcaklık sensörü 	3

XRipper ve motor, çelikten (boyalı) bir tork desteği vasıtasıyla birbirine doğrudan bağlanmıştır. 


Duvar montajı:  düz / yuvarlak

XRipper SIK, paslanmaz çelikten yapılmış bir duvar montaj aparatı içerir; bu sayede cihaz, bir kanalın çıkışının hemen önüne monte edilebilir. Kılavuz raylı bir duvar montaj aparatı, servis ve bakım amacıyla kaldırma kancası yardımıyla tüm XRipper'ı kanaldan yukarı doğru kaldırmaya olanak tanır. Öğütücü tekrar kullanıma sokulduğunda, raylar vasıtasıyla konsola geri yerleştirilir. Konsol, ek bir sabitleme gerektirmeden öğütücüyü otomatik olarak yerinde tutar. 
Paslanmaz çelik kılavuz ray dahil
Kılavuz ray uzunluğu: ___________ mm
Şaft çapı:  _____________ mm


Kanal şekli: açık oluk
Kanal genişliği:  _____________ mm
Kanal yüksekliği:   _____________ mm


Boyama:
XRipper	:	+++KTL çelik koruma astarı++++, son kat boya 
		RAL3020, trafik kırmızısı
Tahrik:		Çelik Koruma Astar, Son Kat Boya 
		RAL3020, trafik kırmızısı

Toplam ağırlık		_________________________
Boyutlar (UxGxY)     _________________________

XRipper, daha önce açıklandığı gibi teslim edilecek




Seçenekler:
Kontrol paneli kontrol dolabına monte edilmiş (ATEX XRC için geçerli değildir)
XRipper kontrol panosu XRipper
Yerinde kumanda paneli
Boyutlar (Y x G x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Malzeme: Çelik
XRipper gücü: 2,2 kW
XRipper yük devresi: Doğrudan
Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil



Yazılım yüklü kontrol ünitesi (ATEX XRC ve ATEX dışı XRC için)
Montaj için taşıyıcı raya önceden monte edilmiş
Bir kontrol dolabına
Kontrol modülü
Tip: XRipper PCU
Veri iletişimi: ProfiNet
Uzaktan kumanda arayüzü: Veri iletişimi üzerinden
Besleme gerilimi: 24 V DC
Koruma sınıfı: IP20
Boyutlar (G x Y x D): 95 x 128 x 46 mm
Montaj türü: DIN rayı
Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil


