[bookmark: ausschreibungstext-rotacut-professional]RotaCut Professional İhale Metni
[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Hizmet Kalemi: Ağır madde ayırıcılı ıslak öğütücü
Entegre ağır madde ayırıcıya, otomatik kesme kuvveti kontrolüne ve enerji optimizasyonlu Eco moduna sahip ıslak öğütücü; bu modda öğütme performansı, ortam ve prosese göre ayarlanır.
Islak öğütücü, boru hattına veya arıtma tesisinin öngörülen proses bölümüne monte edilmek üzere tasarlanmalı ve pompaları, vanaları, boru hatlarını ve üniteleri yabancı maddelerden korumalıdır. Tasarım, güvenli, enerji verimli ve az bakım gerektiren bir çalışma sağlamalıdır. Çalışma, isteğe bağlı olarak sürekli normal çalışma modunda veya enerji açısından optimize edilmiş, ihtiyaca bağlı Eko çalışma modunda gerçekleştirilmelidir.
Makine, öğütme ünitesi, ağır madde ayırıcı ve temel çalıştırma ve izleme fonksiyonlarına kolay erişim sağlanacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarım, duruş sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltmak için hızlı kontrol, temizlik ve bakım işlemlerine olanak sağlamalıdır.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Seri
	☐RCQ ☐RCX

	Boyut
	__________


Ayrıntılı Kapsam
· Liflerin parçalanması ve ortamdaki yabancı maddelerin ayrılması için entegre ağır madde ayırıcılı delikli diskli parçalayıcı
· Kesme ünitesine ve ağır madde ayırıcısına kolay ve hızlı erişim
· Gerekli sensörlerin entegre düzeni
· Uyarı ve arıza bildirimleri ile sıfırlama işlevi için üst kontrol sistemine dijital arayüz
· Tıkanma durumunda ters yönde dönüş sağlayan AutoReverse işlevi
· Bıçakların kendiliğinden bileme etkisini desteklemek için otomatik dönüş yönü değiştirme sağlayan AutoSharp işlevi
· Otomatik kesme kuvveti kontrolü (ACC plus®)
· Kesme bıçaklarının aşınma durumunu izlemek için ConditionMonitoring
· Yıkama ve kilitleme suyu bağlantısı gerektirmeyen kaymalı segman contası
· Aktif devir kontrolü ve ihtiyaca bağlı çalışma ile enerji optimizasyonlu kontrol
· Makine üzerinde doğrudan kontrol imkanı sunan kompakt yapı
· Çalışma modu seçimi: Otomatik, Dur, uzaktan otomatik
· Çalışma modu seçimi (Eco, Normal)
· Yerel arıza teşhisi
· Fabrika devreye alımı dahil, önceden monte edilmiş makine
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Enerji tüketimi, aşınma ve bakım maliyetlerini azaltma gereksinimleri
Enerji ve aşınma açısından optimize edilmiş bir çalışma elde etmek için ıslak öğütücünün bir Eco çalışma moduna sahip olması gerekir. Bu mod, öğütücünün ihtiyaca göre çalışmasını ve devir sayısını proses durumuna aktif olarak uyarlamasını sağlayarak çalışmayı optimize eder.
En azından aşağıdakiler bulunmalıdır:
· İhtiyaca uygun öğütme için, enerji ve aşınma parçası kullanımını azaltan, malzemeye bağlı otomatik güç ayarı (ECO modu)
· Tüm çalışma modlarında tıkanma algılama ve ters çevirme işlevi
Çalışma Koşulları
Islak öğütücünün tasarımı, aşağıdaki çalışma verileri temel alınarak yapılmalıdır.
Malzeme	______
İşleme kapasitesi:	______m³/h
Viskozite:	iyi akışkan
Sıcaklık:	______°C
Katı madde oranı:	______ % TS (kuru madde)
Kesme elekten geçen maksimum top çapı:	______ mm
Yoğunluk:	______ kg/m³
pH değeri:	______
Çalışma basıncı:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Teknik Özellikler
Islak öğütücü, en azından aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
Kesme kafasının malzemeleri ve yapısı
Gövde malzemesi:	__________
Birbiriyle optimum şekilde uyumlu kesme eleği ve bıçak rotoru geometrileri

Kesme bıçağı:
· Malzeme:				sertleştirilmiş paslanmaz çelik
· Kendiliğinden bilenen
· Salınımlı yataklı
Kesme süzgeci:
· Malzeme
☐Yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
☐Paslanmaz çelik 
· Top geçişi			____ mm
· Kesme açısı				20°
Kayan halka çifti ___________, NBR O-ringli
Ortamla temas eden O-ringler NBR

Bağlantı noktalı ayırıcı
Malzeme:	___________

Emme / Basınç tarafı
Flanş standardı	EN, ANSI ile uyumlu kombine flanş
Basınç sınıfı	PN______
Flanş boyutu	DN______

Temizleme açıklığı:	___________  Kare flanş

Tahrik
Düz dişli motor
Marka:	Getriebebau NORD
Tip:	_______
Tahrik gücü: 	_______ kW
Çıkış Devri (50 Hz)			_______ min⁻¹
ISO sınıfı:						F
Koruma sınıfı:						IP55
Gerilim:						400 V
Frekans:						50 Hz
Sargı koruması:					3 Soğuk hüzmelı sıcaklık sensörü
· Boyama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: RAL 3020 trafik kırmızısı veya projeye özel boyama: RAL ______
Makinenin tamamı
· Ünite ağırlığı = _____ kg
· Boyutlar U x G x Y =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Yukarıda açıklanan ıslak öğütücülerden
Adet:		______
Birim fiyat:		______ €
Toplam fiyat:		______ €
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