Vogelsang döner pistonlu pompa
yatay olarak monte edilmiş, kuru çalışmaya dayanıklı döner pistonlu pompa.
Pompa ve tahrik, galvanizli çelikten yapılmış, burulmaya karşı dayanıklı ortak bir konsol üzerine monte edilmiş, hizalanmış ve plastik bağlantı korumasına sahip elastik bir kaplin ile birbirine bağlanmıştır.

İşlem koşulları:
Pompalanan akışkan:		________________________
Gerekli hacimsel akış (gerekirse – ile – arasındaki ayar aralığı):____________________
TS içeriği:		_________________________
Ortam sıcaklığı:	_________________________
Giriş basıncı:	_________________________
Çıkış basıncı:	_________________________
Basınç farkı:		_________________________

Tasarım ve malzemeler:
Marka:		 Vogelsang
Tip:			VX100 Q
Seçilen marka:	___________________
Seçilen tip:		___________________
Pompa devri:	___________________
Güç ihtiyacı:	___________________
Seçilen tahrik gücü:_________________
Maks. bilye geçiş çapı: 20 mm
Pompa haznesi mil çapı: 45 mm

Pompa:
Gövde yarım kabukları:		GG-25'ten yapılmış ayarlanabilir gövde yarım kabukları
Eksenel gövde koruması:		HVSS'den koruma plakaları
Dönen piston:			NBR malzemeden üretilmiş, titreşimsiz geometriye sahip dört kanatlı HiFlo pistonlar
Yataklama:			hızlı piston değişimi için tek taraflı yataklama
Mil:				sağlam ve kırılmaya dayanıklı mil
Mil contası:		Kartuş tipi sızdırmazlık ünitesi
				Malzeme: Blok halka 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Conta kontrolü:		Basınçlı sızdırmazlık odası haznesi vasıtasıyla kaymalı halka contanın optik kontrolü
Korozyon koruması:		2 bileşenli astar ve son kat kaplama
				Pompa ve motor RAL3020 (trafik kırmızısı) renktedir
Bakım:			QuickService konsepti
Bağlantılar:
Bağlantı şekli:		___________________
Bağlantı standardı:	EN1092-1/11 PN16
Bağlantı boyutu:	___________________
Malzeme:		___________________


Tahrik:
Düz dişli motor

Marka:		Getriebebau Nord
Tip:			_________________________
Tahrik gücü:	_________________________
Çıkış devri:		_________________________
ISO sınıfı:			F
Koruma sınıfı:			IP55
Gerilim:			400/690 V
Frekans:			50 Hz
Sargı koruması:		3 adet soğuk dirençli sıcaklık sensörü
Frekans dönüştürücü çalışmasında ayar aralığı: 	___________________________

Yukarıda açıklanan pompa sistemini teslim etmek.


Seçenekler:

Enjeksiyon Sistemi
En az 190°'lik genişletilmiş sarma açısına sahip gövde yarım kabukları 

Avantajlar:
· Geliştirilmiş verimlilik
· Geliştirilmiş emme performansı
· Daha uzun piston ömrü
· Yabancı cisimlere karşı daha yüksek dayanıklılık



Radyal koruma plakaları
Modüler InjectionSystem ve radyal koruma plakalarına sahip pompa gövdesi. Pompayı boru hattından sökmeden bakım yapılabilir.


Kuru çalışmaya karşı koruma
Pompa, pompa sıcaklığını izlemek için önceden monte edilmiş bir sıcaklık sensörü ile birlikte teslim edilmelidir.
Teslimat kapsamına 5 m kablo ve ön panele monte edilebilen ekranlı uygun bir ölçüm cihazı dahildir. Ölçüm cihazı ayrı olarak teslim edilir.

PT100 modeli:		___________________________
PT100 tipi:		___________________________

Sıcaklık regülatörü markası:________________________
Sıcaklık regülatörü tipi:	___________________________



Dijital basınç izleme
Regülasyon için maksimum basınç kesme ve basınç algılama
2 adet dijital çıkış, 1 adet analog çıkış
3 haneli LED

Basınç izleme cihazı markası:_______________________
Basınç izleme tipi:___________________________

