XRipper XRP

Tillverkare:	Vogelsang
Typ:		XRP __________ Q

Tvåaxlig fragmenterare för fragmentering av grova och fasta ämnen i en vätskeström.
I vertikal, utrymmesbesparande utförande med drivning placerad direkt ovanför finfördelningskammaren. Kompakt konstruktion med liten platsbehov för installation i rörledningar.

Effektivt skydd mot igensättning och blockeringar i rörledningar, pumpar och armaturer
Ekonomisk bearbetning av fasta ämnen i flytande medier
Lämplig för olika grova och fasta ämnen

Konstruktions- och driftsdata:
Transportmedium 		
Genomströmning 		______m³/h
Andel fasta ämnen		______%
Temperatur 		__________ °C
pH-värde 		___________
Driftstryck             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Tätning som patronenhet
Robusta monolitiska (helgjutna) rotorer
Ripper-rotorer kan demonteras utan att rörledningarna behöver demonteras

Material och utförande
Ripper-rotorer		särskilt slitstarkt specialstål
Skärbladets bredd	_____ mm
Rotorkonstruktion		monolitisk
Delar som kommer i kontakt med vätska
Husdelar		______________
Skyddsplattor		särskilt slitstarkt specialstål
Axeltätning	Glidringstätning, mediekyld
			med tätningskammare och 
			läckageindikator
Glidringpar	Blockring/Duronit med NBR-O-ring
I kontakt med vätska
O-ringar		NBR

Anslutningar
XRipper-anslutningar med stödben
Material		_____________________
Inlopp			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Utlopp			kompatibel med DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Inloppssidan 
Anslutningsbox  		 ja ___  nej ___



Drivning
Plattväxelmotor
Tillverkare 		Getriebebau Nord
Typ 			________________
Effekt  		___________ kW 
Utgående varvtal 	___________ varv/min
Spänning 		400 V
Frekvens 		50 Hz
Skyddsklass 		IP 55
ISO-klass 		F
Temperaturgivare 	3

XRipper och motor är direkt kopplade till varandra via en vridmomentstöd av stål (lackerad). 

Lackering:
XRipper	:	Grundfärg för stålskydd, täckfärg 
		RAL3020, trafikröd
Drivsystem:	Grundfärg för stålskydd, täckfärg 
		RAL3020, trafikröd

Totalvikt		_________________________
Mått (LxBxH)     _________________________

Leverera XRipper enligt beskrivningen ovan


Tillval:
Styrning monterad i elskåp
Elskåp XRipper XRipper
Lokal manöverpanel
Mått (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: stål
Effekt XRipper: 2,2 kW
Lastkrets XRipper: Direkt
Inkl. programvara / blockeringshantering


Styrenhet med installerad programvara
Förmonterad på skena för installation
I en elskåp
Styrmodul
Typ: XRipper PCU
Datakommunikation: ProfiNet
Gränssnitt för fjärrstyrning: Via datakommunikation
Matningsspänning: 24 V DC
Skyddsklass: IP20
Mått (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringssätt: DIN-skena
Inkl. programvara / blockeringshantering
