XRipper Giant 

Typ: XRG __________ QD HCD / HCS

Tillverkare:			Vogelsang
Typ:			XRG ________ QD  

Tvåaxlig fragmenterare i kompakt, utrymmesbesparande utförande för fragmentering av grovt och fast material i kanalinredningar
Effektivt skydd mot igensättning och blockeringar i rörledningar, pumpar och armaturer
Ekonomisk bearbetning av fasta ämnen i flytande medier
Lämplig för olika grova och fasta ämnen
Självrengörande flödesutvidgning utformad som en roterande sikttrumma av rostfritt stål

Konstruktions- och driftsdata:
Transportmedium 		
Genomströmning 		______m³/h
Andel fasta ämnen		______%
Temperatur 		______°C
pH-värde 		______


ATEX-utförande:   ja  / nej
· Zon: 1  
· Temperaturklass: T4


Material och utförande
Ripperrotorer		särskilt slitstarkt specialstål
Rotorkonstruktion		monolitisk
Skärbladets bredd	____ mm
Delar som kommer i kontakt med vätska 
Husdelar    		Stål 
Skyddsplattor           	Särskilt slitstarkt specialstål
Axeltätning 	Glidringstätning, mediumkyld, 
			med tätningskammare och 
			läckageindikator
Tätningshållare 	C 45
Glidringpar 	Blockring/Duronit med NBR-O-ring
O-ringar i kontakt med vätska 	O-ringar  NBR

Valda material / utförande:
Ripperrotorer                    _________________________________
Rotorkonstruktion monolitisk (i ett stycke)       ja    nej  
Skärbladets bredd        _________mm
Skyddsplattor                    _________________________________
Glidringpar               __________________________________
Husdelar                    ___________________________________


Drivning av fragmenteringsenheten:
Plattväxelmotor i nedsänkt utförande
Tillverkare 		Getriebebau Nord / EMOD
Typ 			________________
Effekt  		__________ kW 
Utgående varvtal 		___________ varv/min
Spänning 		___________ V
Frekvens 		50 Hz
Skyddsklass 		IP 55
ISO-klass 		F
Temperaturgivare 	3


Flödesutvidgning med drivning:
Självrengörande sikttrumma i segmentkonstruktion
Roterande sikttrumma: 		1 st (HCS) / 2 st (HCD)
Kulgenomgång: 			Ø 20 mm
Diameter:			Ø 400 mm
Material: 			Rostfritt stål
Driv effekt:			0,25 kW
Motorns skyddsklass:		IP68
Varvtal:			14 1/min

Säkerhetsanvisningar:
Åtkomst till X-Ripper måste förhindras under drift.
X-Rippern får inte startas under underhållsarbeten.

Väggmontering:  rak 

X-Ripper SIK levereras med en väggfäste i rostfritt stål, vilket gör att den kan monteras direkt framför utloppet på en kanal. Ett väggfäste med styrskena gör det möjligt att lyfta upp hela X-Ripper ur kanalen med hjälp av lyftbygeln för service och underhåll. När krossen ska tas i bruk igen sänks den tillbaka in i konsolen via skenorna. Konsolen håller den automatiskt på plats utan att någon ytterligare säkring behövs. 
inkl. styrskena i rostfritt stål
Längd på styrskenan: ___________ mm

Utförande: Öppen ränna
Kanalbredd:  _____________ mm
Kanalhöjd:   _____________ mm


Lackering:
XRipper	:	+++KTL-grundfärg för stålskydd++++, täckfärg 
		RAL3020, trafikröd
Drivsystem:		Grundfärg för stålskydd, täckfärg 
		RAL3020, trafikröd

Totalvikt		_________________________
Mått (LxBxH)     _________________________

XRipper levereras enligt beskrivningen ovan




Styrenhet med installerad programvara (för ATEX XRC samt icke-ATEX XRC)
Förmonterad på skena för installation
I en elskåp
Styrmodul
Typ: XRipper PCU
Datakommunikation: ProfiNet
Gränssnitt för fjärrstyrning: Via datakommunikation
Matningsspänning: 24 V DC
Skyddsklass: IP20
Mått (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringssätt: DIN-skena
Inkl. programvara / blockeringshantering


