XRipper XRC__________QD

Tillverkare:			Vogelsang
Typ:			XRC________QD

Tvåaxlig fragmenterare i kompakt, utrymmesbesparande utförande för fragmentering av grova och fasta ämnen i kanalinredningar
Effektivt skydd mot igensättning och blockeringar i rörledningar, pumpar och armaturer
Ekonomisk bearbetning av fasta ämnen i flytande medier
Lämplig för olika grova och fasta ämnen
Utförande med Sewer Integration Kit för installation i brunnar eller kanaler

Konstruktions- och driftsdata:
Transportmedium 		
Genomströmning 		______m³/h
Andel fasta ämnen		______%
Temperatur 		______°C
pH-värde 		______


ATEX-utförande:   ja  / nej
· Zon: 1  
· Temperaturklass: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Känslig för torrkörning
Tätning som patronenhet

Material och utförande
Ripperrotorer		särskilt slitstarkt specialstål
Skärbladets bredd	___ mm
Rotorkonstruktion:		monolitisk
Delar som kommer i kontakt med vätska 
Husdelar    		Stål 
Skyddsplattor           	särskilt slitstarkt specialstål
Axeltätning 	Glidringstätning, mediumkyld, 
			med tätningskammare och 
			läckageindikator
Glidringpar 	Blockring/Duronit med NBR-O-ring
O-ringar i kontakt med vätskan 	O-ringar  NBR

Valda material / utförande:
Ripperrotorer                    _________________________________
Rotorkonstruktion monolitisk (i ett stycke)       ja    nej  
Skärbladets bredd        _________mm
Skyddsplattor                    _________________________________
Glidringpar               _________________________________
Husdelar                    _________________________________


Drivning
Plattväxelmotor i nedsänkt utförande
Tillverkare 		Getriebebau Nord / EMOD
Typ 			________________
Effekt  		__________ kW 
Utgående varvtal 	___________ varv/min
Spänning 		___________ V
Frekvens 		50 Hz
Skyddsklass 		IP 55
ISO-klass 		F
Temperaturgivare 	3

XRipper och motor är direkt kopplade till varandra via en vridmomentstöd av stål (lackerad). 


Väggmontering:  rak / rund

XRipper SIK levereras med ett väggfäste i rostfritt stål, vilket gör att den kan monteras direkt framför utloppet på en kanal. Ett väggfäste med styrskena gör det möjligt att lyfta upp hela XRipper ur kanalen med hjälp av lyftbygeln för service och underhåll. När fragmenteraren ska tas i bruk igen sänks den tillbaka in i konsolen via skenorna. Konsolen håller den automatiskt på plats utan att någon ytterligare säkring behövs. 
inkl. styrskena i rostfritt stål
Längd på styrskenan: ___________ mm
Schaktets diameter:  _____________ mm


Kanalutförande: öppen ränna
Kanalbredd:  _____________ mm
Kanalhöjd:   _____________ mm


Lackering:
XRipper	:	+++KTL-grundfärg för stålskydd++++, täckfärg 
		RAL3020, trafikröd
Drivsystem:		Grundfärg för stålskydd, täckfärg 
		RAL3020, trafikröd

Totalvikt		_________________________
Mått (LxBxH)     _________________________

Leverera XRipper enligt beskrivningen ovan




Tillval:
Styrning monterad i elskåp (gäller inte ATEX XRC)
Elskåp XRipper XRipper
Lokal manöverpanel
Mått (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: stål
Effekt XRipper: 2,2 kW
Lastkrets XRipper: Direkt
Inkl. programvara / blockeringshantering



Styrenhet med installerad programvara (för ATEX XRC samt icke-ATEX XRC)
Förmonterad på monteringsskena för installation
I en elskåp
Styrmodul
Typ: XRipper PCU
Datakommunikation: ProfiNet
Gränssnitt för fjärrstyrning: Via datakommunikation
Matningsspänning: 24 V DC
Skyddsklass: IP20
Mått (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringssätt: DIN-skena
Inkl. programvara / blockeringshantering


