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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Prestationspost: Våtkvarn med avskiljare för tungt material
Våtfinfördelare med integrerad avskiljare för tungt material, automatisk reglering av skärkraften och energioptimerat Eco-läge, där finfördelningskapaciteten anpassas efter medium och process.
Våtfinfördelaren ska utformas för installation i rörledningen respektive i den avsedda processdelen av reningsverket och ska skydda pumpar, armaturer, rörledningar och aggregat mot störande ämnen. Utförandet måste möjliggöra en säker, energieffektiv och underhållsfri drift. Driften ska kunna ske antingen i kontinuerlig reglerdrift eller i ett energioptimerat, behovsanpassat Eco-läge.
Maskinen ska utformas så att fragmenteringsenheten, avskiljaren för tungt material samt de väsentliga manövrerings- och övervakningsfunktionerna är lättillgängliga. Konstruktionen måste möjliggöra snabb kontroll, rengöring och underhåll för att minska driftstopp och underhållsbehov.
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	Serien
	☐RCQ ☐RCX

	Storlek
	__________


Detaljerad beskrivning
· Håldiskkvarn med integrerad avskiljare för tunga partiklar för finfördelning av fibrer och avskiljning av främmande ämnen i mediet
· Enkel och snabb åtkomst till skärenheten och avskiljaren för tunga partiklar
· Integrerad placering av nödvändiga sensorer
· Digital gränssnitt till överordnad styrning för varnings- och felmeddelanden samt återställningsfunktion
· AutoReverse-funktion för backning vid blockering
· AutoSharp-funktion för automatisk växling av rotationsriktning för att stödja knivarnas självslipande effekt
· Automatisk skärkraftsreglering (ACC plus®)
· ConditionMonitoring för övervakning av skärknivarnas slitage
· Glidringstätning utan anslutning för spolnings- och spärrvatten
· Energioptimerad styrning med aktiv varvtalsreglering och behovsanpassad drift
· Kompakt konstruktion med manövrering direkt på maskinen
· Val av driftsläge: Automatik, Stopp, fjärrstyrd automatik
· Val av driftsläge (Eco, Regular)
· Lokal feldiagnos
· Maskinen levereras förmonterad inklusive fabriksinställning
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Krav på minskad energiförbrukning, slitage och underhållsbehov
För att uppnå en energi- och slitageoptimerad drift måste våtkrossen ha ett Eco-driftläge. Detta läge optimerar driften genom att krossen körs efter behov och aktivt anpassar varvtalet efter processförhållandena.
Följande måste ingå:
· Automatisk, materialberoende effektanpassning för behovsanpassad krossning med minskad energiförbrukning och slitage på reservdelar (ECO-läge)
· Blockeringsdetektering och backfunktion i alla driftslägen
Driftsförhållanden
Våtkrossen ska dimensioneras utifrån följande driftsdata.
Material	______
Genomströmningskapacitet:	______m³/h
Viskositet:	god flytbarhet
Temperatur:	______°C
Andel fasta ämnen:	______ % TS (torrsubstans)
Max. kulspringvidd i skärsilen:	______ mm
Densitet:	______ kg/m³
pH-värde:	______
Driftstryck:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Tekniska egenskaper
Våtkrossen ska uppfylla minst följande tekniska specifikationer:
Material och utförande av skärhuvudet
Husets material:	__________
Optimalt anpassade geometrier för skärsikt och knivrotor

Skärblad:
· Material:				härdat rostfritt stål
· Självslipande
· Pendelupphängda
Skärsil:
· Material
☐särskilt slitstarkt specialstål
☐rostfritt stål 
· Kulgenomgång			____ mm
· Skärvinkel				20°
Glidringpar ___________ med NBR-O-ring
O-ringar i kontakt med mediet: NBR

Avskiljare med anslutningar
Material:	___________

Sugsida / trycksida
Flänsstandard	Kombifläns kompatibel med EN, ANSI
Tryckklass	PN______
Flänsstorlek	DN______

Rengöringsöppning:	___________  Fyrkantig fläns

Drivning
Plattväxelmotor
Tillverkare:	Getriebebau NORD
Typ:	_______
Driv effekt: 	_______ kW
Utgående varvtal (50 Hz)			_______ min⁻¹
ISO-klass:						F
Skyddsklass:						IP55
Spänning:						400 V
Frekvens:						50 Hz
Lindningsskydd:					3 kallledartemperaturgivare
· Lackeringen ska utföras enligt följande: RAL 3020 trafikröd eller projektspecifik speciallackering: RAL ______
Hela maskinen
· Aggregatets vikt = _____ kg
· Mått L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Leverera våtkvarnar enligt ovanstående beskrivning
Antal:		______
Enhetspris:		______ €
Totalt pris:		______ €
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