XRipper XRP

Производитель:	Vogelsang
Тип:		XRP __________ Q

Двухвальный измельчитель для измельчения крупных и твердых частиц в потоке жидкости.
В вертикальном, компактном исполнении с приводом, расположенным непосредственно над камерой измельчения. Компактная конструкция, занимающая мало места, для монтажа в трубопроводы.

Эффективная защита от засоров и блокировок в трубопроводах, насосах, арматуре
Экономичная переработка твердых веществ в жидких средах
Подходит для различных крупных и твердых частиц

Расчетные и эксплуатационные данные:
Перекачиваемая среда 		
Производительность 		______м³/ч
Содержание твердых частиц		______%
Температура 		__________ °C
Значение pH 		___________
Рабочее давление             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Уплотнение в виде картриджного блока
Прочные монолитные (цельные) роторы
Роторы Ripper можно демонтировать без разборки трубопроводов

Материалы и конструкция
Роторы Ripper		специальная сталь с высокой износостойкостью
Ширина режущих ножей	_____ мм
Конструкция ротора		монолитный
Детали, контактирующие с жидкостью
Детали корпуса		______________
Защитные пластины		из специальной стали с высокой износостойкостью
Уплотнение вала	Герметик с кольцевым уплотнением, охлаждаемый рабочей средой
			с уплотнительной камерой и 
			индикатором утечки
Пара уплотнительных колец	Блочное кольцо/Дуронит с уплотнительным кольцом из NBR
Контакт с жидкостью
Уплотнительные кольца		NBR

Соединения
Соединения XRipper с опорными ножками
Материал		_____________________
Вход			совместим с DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Выход			совместим с DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Со стороны входа 
Соединительная коробка  		 да ___  нет ___



Привод
Мотор-редуктор с плоским приводом
Производитель 		Getriebebau Nord
Тип 			________________
Мощность  		___________ кВт 
Частота вращения на выходе 	___________ об/мин
Напряжение 		400 В
Частота 		50 Гц
Степень защиты 		IP 55
Класс по ISO 		F
Датчик температуры 	3

XRipper и двигатель соединены напрямую с помощью стальной (покрашенной) опоры крутящего момента. 

Окраска:
XRipper	:	грунтовка для защиты стали, финишное покрытие 
		RAL3020, дорожный красный
Привод:	Грунтовка для защиты стали, финишное покрытие 
		RAL 3020, дорожный красный

Общий вес		_________________________
Размеры (ДxШxВ)     _________________________

Поставить XRipper, как описано выше


Опции:
Система управления, смонтированная в распределительном шкафу
Электрошкаф XRipper XRipper
Локальный пульт управления
Габаритные размеры (В x Ш x Г): 500 мм x 500 мм x 210 мм
Материал: сталь
Мощность XRipper: 2,2 кВт
Цепь нагрузки XRipper: прямая
В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировками


Контроллер с установленным программным обеспечением
Предварительно смонтирован на несущей рейке для установки
в электрический шкаф
Управляющий модуль
Тип: XRipper PCU
Передача данных: ProfiNet
Интерфейс дистанционного управления: через канал передачи данных
Напряжение питания: 24 В постоянного тока
Степень защиты: IP20
Размеры (Ш x В x Г): 95 x 128 x 46 мм
Тип монтажа: DIN-рейка
В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировкой
