XRipper Giant 

Тип: XRG __________ QD HCD / HCS

Производитель:			Vogelsang
Тип:			XRG ________ QD  

Двухвальный измельчитель в компактном, экономящем место исполнении для измельчения крупнодисперсных и твердых веществ в канализационных сооружениях
Эффективная защита от засоров и блокировок в трубопроводах, насосах и арматуре
Экономичная переработка твердых веществ в жидких средах
Подходит для различных крупнозернистых и твердых веществ
Самоочищающееся устройство для расширения проходного сечения, выполненное в виде вращающегося ситового барабана из нержавеющей стали

Расчетные и эксплуатационные данные:
Перекачиваемая среда 		
Производительность 		______м³/ч
Содержание твердых частиц		______%
Температура 		______°C
Значение pH 		______


Исполнение ATEX:   да  / нет
· Зона: 1  
· Температурный класс: T4


Материалы и конструкция
Роторы-рипперы		специальная сталь с высокой износостойкостью
Конструкция ротора		монолитная
Ширина режущих ножей	____ мм
Детали, контактирующие с жидкостью 
детали корпуса    		Сталь 
Защитные пластины           	Специальная сталь с высокой износостойкостью
Уплотнение вала 	Горячее уплотнение с охлаждением рабочей средой, 
			с уплотнительной камерой и 
			индикатором утечки
Упорный элемент 	C 45
Пара уплотнительных колец 	Блочное кольцо/Дуронит с уплотнительным кольцом из NBR
О-кольца, контактирующие с жидкостью 	Уплотнительные кольца  NBR

Выбранные материалы / исполнение:
Роторы с прорезями                    _________________________________
Конструкция ротора монолитная (цельная)       да    нет  
Ширина режущих ножей        _________ мм
Защитные пластины                    _________________________________
Пара уплотнительных колец               __________________________________
Детали корпуса                    ___________________________________


Привод измельчающего агрегата:
мотор-редуктор плоской конструкции в погружном исполнении
Производитель 		Getriebebau Nord / EMOD
Тип 			________________
Мощность  		__________ кВт 
Частота вращения на выходе 		___________ об/мин
Напряжение 		___________ В
Частота 		50 Гц
Степень защиты 		IP 55
Класс ISO 		F
Термодатчик 	3


Расширитель расхода с приводом:
Самоочищающийся ситовой барабан сегментной конструкции
Вращающийся ситовой барабан: 		1 шт. (HCS) / 2 шт. (HCD)
Проходной диаметр шариков: 			Ø 20 мм
Диаметр:			Ø 400 мм
Материал: 			нержавеющая сталь
Мощность привода:			0,25 кВт
Степень защиты двигателя:		IP68
Частота вращения:			14 об/мин

Правила техники безопасности:
Во время работы необходимо исключить доступ к X-Ripper.
Не допускается запуск X-Ripper во время проведения работ по техническому обслуживанию.

Крепление к стене: прямое 

XRipper SIK комплектуется настенным кронштейном из нержавеющей стали, что позволяет устанавливать его непосредственно перед выходом из канала. Настенное крепление с направляющей рельсой позволяет поднимать весь X-Ripper из канала вверх с помощью подъемной скобы для проведения сервисного обслуживания и ремонта. Когда измельчитель вновь вводится в эксплуатацию, он опускается обратно в консоль по рельсам. Консоль автоматически удерживает его в нужном положении, и дополнительная фиксация не требуется. 
включая направляющую рейку из нержавеющей стали
Длина направляющей: ___________ мм

Конструкция канала: открытый желоб
Ширина канала:  _____________ мм
Высота канала:   _____________ мм


Покрытие:
XRipper	:	+++Грунтовка KTL для защиты стали++++, финишное покрытие 
		RAL3020, дорожный красный
Привод:		Грунтовка для защиты стали, финишное покрытие 
		RAL3020, дорожный красный

Общий вес		_________________________
Размеры (ДxШxВ)     _________________________

Поставлять XRipper в соответствии с предыдущим описанием




контроллер с установленным программным обеспечением (для ATEX XRC и не ATEX XRC)
Предварительно смонтированный на несущей рейке для установки
в электрический шкаф
Управляющий модуль
Тип: XRipper PCU
Передача данных: ProfiNet
Интерфейс дистанционного управления: через канал передачи данных
Напряжение питания: 24 В постоянного тока
Степень защиты: IP20
Размеры (Ш x В x Г): 95 x 128 x 46 мм
Тип монтажа: DIN-рейка
В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировкой


