XRipper XRC__________QD

Производитель:			Vogelsang
Тип:			XRC________QD

Двухвальный измельчитель в компактном, экономящем место исполнении для измельчения крупнодисперсных и твердых веществ в канализационных сооружениях
Эффективная защита от засоров и блокировок в трубопроводах, насосах и арматуре
Экономичная переработка твердых веществ в жидких средах
Подходит для различных крупнозернистых и твердых веществ
Исполнение с комплектом Sewer Integration Kit для монтажа в колодцах или канализационных системах

Технические и эксплуатационные характеристики:
Перекачиваемая среда 		
Производительность 		______м³/ч
Содержание твердых частиц		______%
Температура 		______°C
Значение pH 		______


Исполнение ATEX:   да  / нет
· Зона: 1  
· Температурный класс: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Устойчив к сухому ходу
Уплотнение в виде картриджа

Материалы и исполнение
Роторы Ripper		специальная сталь с высокой износостойкостью
Ширина режущих ножей	___ мм
Конструкция ротора:		монолитный
Контактирующие с жидкостью 
Детали корпуса    		Сталь 
Защитные пластины           	специальная сталь с высокой износостойкостью
Уплотнение вала 	Горячее уплотнение с охлаждением рабочей средой, 
			с уплотнительной камерой и 
			индикатором утечки
Пара уплотнительных колец 	блочное кольцо/дуронит с уплотнительным кольцом из NBR
О-кольца, контактирующие с жидкостью 	уплотнительные кольца  NBR

Выбранные материалы / исполнение:
Роторы с прорезями                    _________________________________
Конструкция ротора монолитная (цельная)       да    нет  
Ширина режущих ножей        _________ мм
Защитные пластины                    _________________________________
Пара уплотнительных колец               _________________________________
Детали корпуса                    _________________________________


Привод
Мотор-редуктор плоской конструкции в погружном исполнении
Производитель 		Getriebebau Nord / EMOD
Тип 			________________
Мощность  		__________ кВт 
Частота вращения выходного вала 	___________ об/мин
Напряжение 		___________ В
Частота 		50 Гц
Степень защиты 		IP 55
Класс по ISO 		F
Датчик температуры 	3

XRipper и двигатель соединены напрямую с помощью стальной (покрашенной) опоры крутящего момента. 


Крепление к стене: прямое / круглое

XRipper SIK комплектуется настенным кронштейном из нержавеющей стали, что позволяет устанавливать его непосредственно перед выходом из канала. Настенное крепление с направляющей рельсой позволяет поднимать весь измельчитель XRipper из канала вверх с помощью подъемной скобы для проведения сервисного обслуживания и ремонта. Когда измельчитель вновь готов к работе, его опускают обратно в консоль по рельсам. Консоль автоматически удерживает его в нужном положении, и дополнительная фиксация не требуется. 
включая направляющую рейку из нержавеющей стали
Длина направляющей: ___________ мм
Диаметр шахты:  _____________ мм


Конструкция канала: открытый желоб
Ширина канала:  _____________ мм
Высота канала:   _____________ мм


Окраска:
XRipper	:	+++Грунтовка KTL для защиты стали++++, финишное покрытие 
		RAL3020, дорожный красный
Привод:		Грунтовка для защиты стали, финишное покрытие 
		RAL3020, дорожный красный

Общий вес		_________________________
Размеры (ДxШxВ)     _________________________

Поставлять XRipper в соответствии с предыдущим описанием




Опции:
Система управления, смонтированная в распределительном шкафу (кроме ATEX XRC)
Электрошкаф XRipper XRipper
Локальный пульт управления
Габаритные размеры (В x Ш x Г): 500 мм x 500 мм x 210 мм
Материал: сталь
Мощность XRipper: 2,2 кВт
Цепь нагрузки XRipper: прямая
Включая программное обеспечение / систему управления блокировками



Контроллер с установленным программным обеспечением (для ATEX XRC и не-ATEX XRC)
Предварительно смонтирован на несущей рейке для установки
в электрический шкаф
Управляющий модуль
Тип: XRipper PCU
Передача данных: ProfiNet
Интерфейс дистанционного управления: через канал передачи данных
Напряжение питания: 24 В постоянного тока
Степень защиты: IP20
Размеры (Ш x В x Г): 95 x 128 x 46 мм
Тип монтажа: DIN-рейка
В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировкой


